문서번호	교량안전과-19578
결재일자	2017.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	10/31 한유석
협 조
	교량관리팀장			유제천
	★특수교량팀장			정준용

2017년 하반기

양화교 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

2017년 하반기 양화교 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 양화교 집중점검(정기점검) 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제 6조

□ 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진계획 (교량안전과-769호, 2017.01.12)

Ⅱ		대상 시설물 현황

○ 위    치 : 양천구 목동 110 ~ 영등포구 양화동 산4

○ 준공년도 : 1979.7.1.(본선), 1987.11.18.(램프)

○ 규 모 : 본 선(L=212.1m, B=41.0m),  램 프(L=126.0m, B=11.25m)

○ 형 식

- 본 선 : Steel Plate Girder + RCT-Beam 거더

- 램 프 : Steel Box Girder

○ 설계하중 : DB-18(본선), DB-24 (램프)

○ 안전등급 : B등급(‘16년 정밀안전진단)

양화교 (위치도)	(전경사진)

Ⅲ		점검 개 요

□ 점검일 및 참여자

구 분		양 화 교
점검구분		조단위
점검일자		2017.11.3(금) 14:30~
점검구간		본교 및 램프 상·하부 전구간
집 결 지		인공폭포 옆
점검참여자	계	17명
	교량안전과	교량관리팀(4) 특수교량팀(4) 강구조교량팀(5)
	주치의	㈜바우컨설탄트 전무 김태흥
	현장대리인	2017년 양화교보수공사 현장대리인 등(3)

□ 주요 점검사항

○ 교량상부 : 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 교통안전시설, 도로부속시설 등

○ 교량하부 : 하면 백태, 신축이음부 누수, 강재 도장 및 변형상태 손상, 배수관 누수, 차량 및 보행자 통과구간의 슬라브 하면 박리 및 박락 등

	< 중점점검사항 : ‘16년 정밀안전진단 결과 >
- 교량관리팀(A조) : 본교 및 램프 하부 · 신축이음누수, 신축이음하부 바닥판 철근노출 및 박락, 바닥판 망상균열 및 백태 · 받침 콘크리트 잡철근노출, 교대 몰탈 들뜸, RCT-빔 거더 균열 발생 등 - 특수교량팀(B조) : 강박스 내부(본교 및 램프) · 신축이음누수 및 거더단부 체수, 배수관 이음부 누수, · 내부 도장박리, 내부 상부 바닥판 누수, 받침 볼트체결 불량 등 - 강구조교량팀(C조) : 본교 및 램프 상부, 램프구간(π-형구간, 옹벽구간) · 본선 : 종방향 조인트 단차, 아스콘 균열 및 소성변형, 배수구 막힘, 연석부 박리 · 램프 : 신축이음 후타재 파손(이물질퇴적), 아스콘 망상균열, 연석부 균열, 체수, 보도부 몰탈 마감균열 등

Ⅳ		점검 세부 계획

□ 점검조 및 점검구간

시설물명	점검조		조별점검구간
양화교	A조	교량관리팀	• 본교 및 램프 하부
	B조	특수교량팀	• 강박스내부(본교 및 램프)
	C조	강구조교량팀	• 본교 및 램프 상부 • 램프(π형 및 옹벽구간)

□ 세부 일정계획

시 간	내 용	준 비 사 항
14:00	시청 출발	점검차량 3대
14:30	현장집결 (인공폭포 옆)	집결지 등 안전점검 동선 참조
14:30 ~ 14:45	점검동선 등 현장 설명
14:45 ~ 17:00	팀별 점검실시	안전모, 안전화, 안전조끼, 점검배낭, 균열자, 카메라, 점검망치, 손전등 등
17:00 ~ 17:10	집결지 도착 및 출발	점검차량 3대

Ⅴ		점검결과 조치계획

□ 점검결과 단순 지적사항은 2017년 시행중인 ‘양화교보수공사’에 포함하여 정비

□ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립 후 시행

Ⅵ		행 정 사 항

□ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 강구조교량팀에 점검결과 제출

□ 강구조교량팀 점검결과 총괄 보고 및 지적사항 조치

□ 외부전문가 점검 수당 20만원 지급

붙 임   1. 조별 점검구간 및 집결지 1부.

2. 조별 중점점검사항(‘16년 정밀안전진단결과) 1부.

3. 주요점검사항 및 제출양식 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 1부.

5. 2017년 양화교 보수공사 추진현황 1부. 끝.