문서번호	자연생태과-20646
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	자연자원팀장	자연생태과장
문동일	이영일	11/01 하재호

야생동물 피해예방사업 설계심의 결과 보고

푸른도시국

(자연생태과)

야생동물 피해예방사업 설계심의 결과 보고

환경부와 MOU를 체결하여 추진하는 ‘멧돼지는 산으로!’ 프로젝트 관련  『2017년 야생동물(멧돼지) 피해예방사업』에 대하여 외부 전문가와 설계심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 북한산국립공원 인근 5개구(종로, 성북, 강북, 도봉, 은평구)

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 700백만원(국비 350, 시비 350)

○ 사업규모 : 차단펜스 약 3,400m, 포획틀 8개소 설치

구 별	합계	종로구	성북구	강북구	은평구	도봉구
차단펜스 (펜스보강)	3,440M (739M)	420M (370M)	320M (225M)	640M (144M)	1,140M	920M
포획틀	8개소	1	-	4	3	-

○ 추진현황

- 사업계획 수립, 현장조사 및 전문가 자문(1~3월), 사업대상지 선정(4월)

- 토지소유자 및 군부대, 국립공원관리공단 등 토지사용 협의(5~10월)

- 외부 전문가와 설계심의 개최(10.25), ‘17.11월중 준공(예정)

□ 심의개요

○ 일시 및 장소 : ‘17.10.25.(수) 14:00~16:00, 자연생태과

○ 참 석 자 : 5개구 담당팀장 및 담당자, 설계용역사

○ 심의위원 : 5명

- 외부(2명) : *********************************

- 내부(3명) : 자연생태과장, 자연자원팀장, 담당자

○ 심의내용

- 차단펜스 설치위치 적정여부(멧돼지 이동경로 차단 여부)

- 차단펜스 제원(내구성, 적정규격 여부, 기와진회색 적용여부 등)

- 멧돼지 행동특성 감안한 차단펜스 설치요령 등

□ 심의결과

○ 심의의견

- 멧돼지가 땅을 파고 들어가는 습성을 차단하기 위해 차단펜스 아래 20~30cm를 파고 I자형(또는 L자형) 시공

- 멧돼지는 주변환경에 따라 도약거리가 있을 경우 2M이상도 점프하므로  높이는 1.8M로 하되 펜스 상부를 산쪽 방향으로 구부려 설치

※ 펜스 설치현장 및 예산여건, 멧돼지 출현빈도 등에 따라 일부 시공 등 탄력 적용

20~30cm

1800

〈 경사면에서 올바른 펜스 설치 방법 〉

- 등산로 게이트 : 산쪽(멧돼지 진입) 방향에서 당겨서 문을 열수 있도록 설치

- 계곡부 차단펜스 : ‘유목막이 스크린’을 설치하여 멧돼지 진입 차단

- 특히, 대규모 텃밭(유인먹이) 주변 펜스는 땅을 파지 못하도록 철저하게 시공하고, 상시적인 관리 필요

- 차단펜스 시점부에서 종점부까지 마감작업을 철저히 하여 사업효과 제고

□ 향후계획

○ 설계심의 결과 반영하여 ‘17.11월 중 차단펜스 설치 준공

○ 차단펜스 설치지역 모니터링(’18년 카메라트랩 설치) 여부 검토

○ 외부 전문가(2명) 자문수당 지급.  끝.