문서번호	도시관리과-12253
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
박흥기		한영환	11/01 임창수
협조
	주무관		심상훈

12차 경관사업 자문회의 개최 결과 보고

( 도봉역사 주변 기본설계용역 최종 자문, 10.27 )

2017. 10.

도시계획국

(도시관리과)

12차 경관사업 자문회의 개최 결과 보고

(도봉역사 주변 기본 설계용역 최종 자문)

내실있는 경관 개선사업 설계용역의 추진을 위해 제12차 자문회의를 개최하고 보고 드림

Ⅰ		자문 개요

❍ 일    시 : 2017. 10. 27.(금) 14:30~16:30

❍ 장    소 : 도시관리과 회의실(서소문청사 2동 3층)

❍ 참 석 자(8)

- 자문위원(4)

· 배웅규(중앙대학교 교수)

· 박미호(동국대학교 생태계서비스연구소 연구위원)

· 백지혜(디자인스튜디오 라인 대표)

· 윤경희(㈜여의건축 종합건축사사무소 이사)

- 서 울 시(1) : 도시경관팀장

- 자 치 구(3) : 도봉구 주관부서 팀장, 용역 책임기술자 등

❍ 자문안건

- 도봉구 도봉역사 주변 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 최종 자문

❍ 자문내용 : 최종계획 적정여부 및 방향설정 등

※ 자문 개최 사진

Ⅱ		주요 자문의견서

❍ 역사 하부 공간(서쪽)

- 역사 하부 통로 포장재, 인접 도로보도 포장재(투수블럭)와 동일하게 일치 검토

- 하부 통로 공간 기둥장식 조명은 선조명으로 만들어지는 밝기 때문에 효과 미비할 것으로 보임 → 특별한 장식 의도한다면 RGB광원 사용 권함

❍ 서쪽 보도(도봉로 방향)

- 띠녹지는 회양목과 쥐똥나무 or 화살나무 섞어 식재 (회양목 - 상록성, 쥐똥나무 or 화살나무 – 낙엽성)

- 하부 기둥(도로쪽)은 가능하다면 덩굴식물 식재 검토

❍ 동쪽 이면도로 보안등

- 전면부 아파트로 보안등빛 비추지 않도록 Arm의 길이나 각도 신중히 설치

- 서쪽 하부 통로부의 색온도와 동일 혹은 조화 이루도록 검토

Ⅲ		행정 사항

❍ 자문위원 의견서, 도봉구(도시계획과) 통지

- 공사비 재배정시, 최종자문 반영 여부 자치구 검토 확인

❍ 자문위원 참석수당 지급 : 600천원

- 150천원(2시간 이상)/1인 X 4명

- 예산과목 : 행정운영경비(도시계획국 도시관리과), 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

따로붙임  1. 자문의견서 1 부

2. 자문위원 서명부 1 부

3. 자문 의견서(위원별) 1 부

4. 최종보고 자료(pdf파일) 1 부.  끝.