문서번호	현장민원과-15820
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		이상봉	11/03 신대현
협 조
	주무관			황현주

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

겨울철 수도계량기 동파예방 추진계획

2017. 11.

강동수도사업소

(현장민원과)

겨울철 수도계량기 동파예방 추진계획

겨울철 수도계량기 동파예방을 위해 복도식 아파트 · 연립 ‧다세대 ·

공사현장 등 동파 취약세대를 대상으로 적극적인 동파예방 활동을 추진,

시민생활 불편 최소화 및 안정적인 아리수 공급 도모

□ 추진개요

❍ 대상 : 복도식 아파트, 공사현장,  동파 취약 다세대 빌라 등

❍ 기간 : ’17.11.15. ~ ’18.03.15. (4개월간)

❍ 주요내용 : 동파방지 보온덮개 배부등 다양한 동파 예방활동

❍ 전담인력 : 13명(현장민원과 4, 시설관리공단 9)

□ 세부 추진계획

❍ 복도식 아파트 및 참석희망 아파트 관리소장 회의 개최

- 개최일자 : 2017.11.22.(수) 14:00 ~15:00

- 주요내용 : 겨울철 수도계량기함 보온재 점검, 보온조치

요령설명 및 동파예방을 위한 보온덮개 배부 등

- 대상 : 복도식 아파트 58개소 및 참석희망 아파트 관리소장

❍ 동파예방 안내문, 포스터 인쇄‧ 배부

- 수   량 : 안내문 15만부, 포스터 1천부

- 배부방법 : 동파예방 안내문(시설공단 검침원 활용 배부),

포스터(아파트 관리소장 회의시 배부) 등

- 소요예산 : 약 2,800천원(일반운영비, 사무관리비)

❍ 자치구 소식지 및 지역방송을 활용한 동파예방 홍보

- 주요내용 : 한파시 동파예방 방법 및 동파예방 자막송출 요청

- 대상 : 강동구청, 송파구청, 딜라이브 등 지역방송

❍  공사현장 보온상태 점검을 통한 동파예방 안내

- 점검기간 : 2017.12.01.(금) ~ 12.12.(화)

- 점검내용 : 계량기 보온상태 점검결과를 토대로 동파예방 안내

- 점검대상 : 관내 공사현장(송파구, 강동구 협조 공사현장 파악)

❍ 겨울철 물 사용없는 공원등 수도계량기 배수작업 추진

- 작업기간 : 2017.12.13.(수) ~ 12.15.(금)

- 작업내용 : 인입관 밸브 차단 후 수도계량기 내부 수돗물 배출

- 기대효과 : 수도계량기 동파차단(※ 최근 5년간 동파반복 4개소 포함)

❍ 복도식 아파트 보온상태 점검 추진

- 점검기간 : 2017.12.18.(월) ~　12.19.(화)

- 점검내용 : 동파예방 보온덮개 설치 여부 및 보온상태 점검

- 점검대상 : 동파예방 보온덮개 배부 아파트

❍  동파취약 다세대 및 빌라 보온상태 점검을 통한 보완 조치

- 점검기간 : 2017.12.20.(수)부터 수시점검

- 점검내용

‣ 계량기 보온상태 점검결과 취약세대에 대해서는 보온 비닐

설치등 보완조치

‣ 맨홀형 수도계량기를 사용하는 보온 미비세대에 대해서는

맨홀형 PE보온재 설치 추진

- 대 상 : 관내 동파취약(출입문 개방 등) 다세대 및 빌라 등

❍ 계량기 동파 발생시 계량기 교체 신속 처리

< 1단계 : 서울시설공단, 수도사업소, 관련업체 인력 투입 >

- 동파 다량발생 시, 시설공단 처리가 지연될경우 지원인력 투입

서울시설공단 <계량기교체원>		수도사업소 < 현장민원과 >		관련업체
□주/야간 교체조 편성 □영하 10℃ 미만시 24시간 상황근무 실시		□동파 다량발생으로 시설공단 민원처리 지연시에는사업소장 명령에 의거 전직원 지원체계 구축‧운영		□누수복구, 급수공사, 시설물공사 등 사업소 연간단가 업체 활용

‣ 관련업체 지원 인력 및 교체공구(장비) 등 사전 확보

‣ 지원 인력을 대상으로 계량기 교체 현장교육 사전 실시

< 2단계 : 본부 계량기 교체지원반 지원 운영 요청>

- 동파 다량 발생으로 사업소 자체 대응이 어려울 경우, 본부에

적기 지원인력 요청을 통한 시민불편 최소화 도모

□ 기대효과

❍ 동파취약 아파트, 공사현장, 다세대 빌라 등 집중점검을

통한 사전 보완조치로 수도 계량기 동파발생 예방

❍ 수도계량기 동파로 인한 시민불편을 최소화 하여 상수도

행정에 대한 신뢰도 확보

붙임  1. 아파트 관리소장 회의 회의자료 1부.

2. 동파예방 안내문 및 포스터 시안 1부.  끝.