문서번호	기전과-14519
결재일자	2017.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
고두규		정경성	11/06 代장종창
협조

『 오류~온수역간 4.9Km부근 철도횡단 하수암거 설치공사 』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11. 3.

『 오류~온수역간 4.9Km부근 철도횡단 하수암거 설치공사 』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 현장 확인 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

㈜트래픽스 TR가-감-1008(2017.10.31.)【원인자 부담공사 준공보고서 제출】

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 오류~온수역간 4.9Km부근 철도횡단 하수암거 설치공사중(신호) 원인자부담공사

원 인 자 : 한국철도공사 수도권서부본부

위    치 : 구로구 부일로 933

- T-GIS교차로명 : 수궁동주민센터

공사개요 : 하수암거 설치공사에 따른 교통신호기 신설 및 이설공사

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜창희이앤에스	디자인지주(외날개)200A×8.5m 신설 1본 융융지주(양날개)200A×8m 이설 1본 시각장애인용 음향신호기 신설 2대

공사기간 : 2016.8.22. ~ 2017.10.31.

Ⅲ		점 검 내 용

점 검 일 : 2017년 11월 3일 15:00

-	확 인 자	:	강서도로사업소		정 경 성 고 두 규
-	입 회 자	:	서울시 교통운영과		불 참
-	관할경찰서	:	구로경찰서		불 참
-	감 리 사	:	㈜트래픽스		조 한 철
-	시 공 사	:	(주)창희이앤에스		임 영 진

점검결과

- 공사지침서 및 설치기준에 적합하게 시공됨.

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과와 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 원인자 부담공사 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사 입회사진 1부.  끝.