문서번호	시설관리과-20963
결재일자	2017.11.6.
공개여부	부분공개(7)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	11/06 代송종범
협 조

상수도관 이설관련 보고[안성-구리간 고속도로 건설공사(제13공구)]

명에 의거 지역담당 업무수행중 한국도로공사 성남구리건설사업단에서 시행하는 『안성-구리간 고속도로 건설공사(제13공구)』에 따른 지장 상수도관 이설협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 사업명: 안성-구리간 고속도로 건설공사(제13공구)

- 공사기간: 2016.12. ~ 2022.12.(72개월)

나. 이설현황

- 위    치: 광문고교 사거리 ~ 샘터근린공원 사거리 주변 개착터널 공사구간

- 이설대상: 배수관 D=300㎜, L=314m

기존관 이설

(300mm, L=63m)

임시순환배관 설치

(300mm, L=300m)

임시철거 후 재설치

(300mm, L=251m)

위 치: 광문고교 사거리 ~ 샘터근린공원 사거리 주변(배수관 D=300㎜, L=314m)

다. 관련근거

- 토지보상팀-1399호(2017.10.26.), “공공지장물 이설 도면 제출(상수도관)”

□ 보고내용

○ 한국도로공사 성남구리건설사업단에서 시행하는 “안성-구리간 고속도로 건설공사        (제13공구)”와 관련 공사구간내 상수도관(D=300㎜)이 저촉되어 이설이 필요한 실정임.

□ 처리의견

○ 한국도로공사 성남구리건설사업단에서 시행하는 “안성-구리간 고속도로 건설공사        (제13공구)”의 시급성을 감안 지장 상수도관 이설요청에 대하여 따로붙임 상수도이설       승인조건(안)으로 원인자로 하여금 이설토록 하고,

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	구경	관종
1	300mm	배수관	- 배수관(D=300㎜, L=314m) 이전 설치(첨부 이설조건안)	․ 광문고교 사거리 ~ 샘터근린공원 사거리 주변

○ 원인자 자체이설시 서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에        의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 고지하고,

○ 향후 “안성-구리 간 고속도로 건설공사(제13공구)”가 완료되는 시점에 당초

매설된 상수도관 위치로 원상복구토록 상기 내용을 한국도로공사 성남구리건설       사업단으로 회신코자 합니다.

붙임: 1. 관련공문 1부.

2. 상수도이설승인조건(안) 1부.

3. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부.  끝.