정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-3581
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		유석준		김연배		11/06 한흥태

□ 점검시설물 : 만초천교 등 7개소

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
만초천교	B=6.8m, L=70.0m	일반	2012	시설9급	유석준
새남터 보행육교	B=4.0m, L=67.0m	일반	1996
이촌2동 보행육교	B=3.5m, L=65.6m	일반	2010
현대서비스 앞 보행육교	B=4.0m, L=39.0m	일반	2014
동작대교 북단 계단	B=2.0m, L=38.0m	일반	-
한강대교 북단 계단(상류)	B=2.0m, L=17.0m	일반	-
한강대교 북단 계단(하류)	B=2.0m, L=25.0m	일반	-

□ 점 검 일 : 2017년 11월 03일(금)

□ 점 검 자 : 시설6급 김연배, 시설9급 유석준

□ 점검구간 : 교량(1), 육교(3), 계단(3)

□ 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획
1	만초천교	· 자전거 도로 크랙 발생	· 약 6m	기동반 정비 예정
2	새남터 보행육교	· 포장 박락	· 약 200㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
3	이촌2동 보행육교	· 경사로 포장 박락 · 경사로 하부 강재 부식	· 약 4.0㎡ · 약 2.5㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
4	현대서비스 앞 보행육교	· 진입 경사로 포장 박락 · 계단부 강재 부식 · 계단 논슬립 이탈	· 약 2.25㎡ · 약 5.0㎡ · 약 20개	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
5	동작대교 북단 계단	· 계단부 하단 부식 · 계단부 하단 도장 벗겨짐	· 약 0.5㎡ · 약 5㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
6	한강대교 북단 계단(상류)	· 계단 데크 들뜸	· 약 80개	기동반 정비 예정
7	한강대교 북단 계단(하류)	· 상면 파손 · 측면 앵커지지대 부착면 파손	· 약 0.06㎡ · 약 0.09㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사

붙임  점검사진 1부.  끝.