문서번호	시설보수과-8170
결재일자	2017.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김부호		박국남	11/06 송만규
협 조

2017년 풍수해대책 종합결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시 설 보 수 과)

2017년 풍수해대책 종합결과 보고

지난 풍수해대책기간(5.15~10.15) 동안 집중호우, 태풍 등 주요 자연재해에 대해 추진해 온 수해 안전대책에 대한 종합결과를 보고 드림.

Ⅰ		재난안전대책본부 운영실적

◦ 풍수해대책 추진기간 : 2017. 5.15 ~ 10.15(5개월)

◦ 비상근무 현황 : 총 37회, 219명

- 보강 21회 63명, 1단계 14회 112명, 2단계 2회 44명

◦ 수방대기 근무조 현황

Ⅱ		기상특성

○ 수방기간 강수량

구 분	계	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수일수(일)	57	5	7	20	14	5	6
강수량(mm)	1,062.2	16.1	66.6	621	297	35.0	26.5

○ 강수현황

- 2017년 강수량은 1,157.6mm(평년 1,370.8mm 대비 84%)

· 2016년 872.1mm(64%), 2015년 618.9mm(45%)

- 국지성 폭우로 호우특보 16차례 발효.

· 호우경보 2회, 호우주의보 14회

· 시간당 30mm이상 재해위험 강우 8회 발생

○ 태풍현황(서울 지역은 태풍으로 인한 영향이 없음)

- 태풍은 총 20개 발생하여 우리나라에 3개의 태풍이 영향을 미침

제3호 태풍 (난마돌)	제5호 태풍 (노루)	제18호 태풍 (탈림)

Ⅲ		풍수해대책 추진실적

◦ 수방기간 동안 밴드를 활용한 신속한 기상상황 전파 및 비상근무 지시

<기상전망 알림>	<비상근무 지시>

◦ 2017. 4.06 : 석천 및 가락지하차도 배수펌프 교체

- 규모 : 20HP 각 1대

◦ 2017. 5.19 : 매봉터널 배수로 준설

- 우기철을 대비하여 매봉터널 배수로 정비(B=0.3m, H=0.25m, L=250m, V=18.75㎥)

◦ 2017. 7.24 : 석천지하차도(올림픽공원 방향) 물고임 현상 발생

- 조치내용 : 지하차도 배수로를 시선유도봉이 막고 있어 물고임현상이 발생한 것으로 즉시 제거 조치함.

◦ 2017. 9.26 : 신원지하차도 누수

- 하자보수 요청(롯데건설)

Ⅳ		피해내용

◦ 철저한 사전준비와 신속한 수방상황 대응으로 단 한건의 인적·물적

피해가 발생치 않음.

Ⅵ		행정사항

◦ 수방대책 유공자 표창

- 대상자 : 수해예방에 적극 협조하고 현저한 공적이 있는 시민, 공무원

- 인  원 : 1~3명 내외

- 시  기 : 2017.11~12월 중 시행(하천관리과에서 별도 통보)

◦ 특별휴가 실시 : 최대 3일

- 여름철 재난상황실 운영 등 노고가 많았던 직원들에 대한 사기

진작 및 휴식 보상

- 실시기간 : 2017.11.13 ~ 12.15

◦ 특별휴가 기준

구 분		근무일수	특별휴가	비 고
토요일, 공휴일, 평일 밤샘근무자	상황실 (시설보수과)	3~4일	1일	- 3일당 특별휴가 1일
		5~6일	2일
		7일이상	3일
	상황실외 (각과 대기)	5일이상	1일	- 5일당 특별휴가 1일

- 휴일 대체휴무 또는 밤샘근무일 다음날 휴무 실시한 경우 해당 근무일은 제외

· 수방유공자 특별휴가 시행계획 통보(하천관리과-17068, 2017.11.01.)

붙 임 : 1. 수방대책 근무현황 및 특별휴가자 명단 1부.

2. 2017년 수방유공자 특별휴가 시행계획 1부.  끝.