함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방차량 61러 1982호 고장 발생 보고서

장비명(건명)	순찰차(특수5-5호)	관리부서	산악구조대
고 장 일 시	2017.11.10. 교대점검	장 소	도봉산 산악구조대
조 치 사 항	차량시동이 가끔씩 되지 않아 배터리방전케이블 연결하여 차량 시동.
원인 및 상태	잦은 방전으로 인근 배터리매장 성능테스트 의뢰한 바 밧데리 성능이 55%정도로 배터리 성능이 많이 저하되어 있는 상태임.
담당자 의견	불규칙한 운행으로 배터리 성능이 저하된 상태이며 현 상태로는 산악구조대의 혹한의 특성상 월동이 불가할 것으로 사료되어 정비업체에 의뢰하여 밧데리 교환 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
2015. 8. 5.	배터리 교환
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2017년 11월 10일
담당자 계급 소 방 장 성명 백 경 목(인)

★담당자	백경목		지대장	박태성		산악구조대장	11/10 이재홍
협조자
시행	산악구조대-4393	(		)	접수		(		)
우	01300	서울특별시 도봉구 도봉산길 86-2 도봉산119산악구조대 (도봉동)	/
전화	02)3706-1971	/전송	02)3706-1979	/	100km@seoul.go.kr	/	대시민공개