문서번호	역사도심재생과-14981
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도심정책팀장	역사도심재생과장
이기명		김용민	11/13 양병현
협 조

「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 기본 및 실시설계 용역」

종로구청장 보고 회의 결과

2017. 11.

역사도심재생과

「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 기본 및 실시설계 용역」

종로구청장 보고 회의 결과

「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 기본 및 실시설계 용역」에 대한 종로구청장 보고 회의 결과임.

Ⅰ		회의 개요

○ 일  시: 2017. 11. 8.(수) 14:00~15:30

○ 장  소: 종로소방서 4층(CCTV관제센터)

○ 참석자

- 서울시(2): 역사도심재생과장, 도심정책팀장

- 종로구청(10): 종로구청장, 도시관리국장, 문화과장, 관광체육과장, 건축과장, 도시디자인과장, 공원녹지과장, 도로과장, 교통행정과장, 주차관리과장

- 용역사(3): 사업책임기술자 등

○ 보 고 자: ㈜동해종합기술공사 소보영 이사

○ 보고내용: 주요가로 조성 기본구상

Ⅱ		주요 의견

○ 돈화문로 가로수 및 기타 관련

- 가로수는 제거 가능한 구간(돈화문~현대트레비앙 공개공지)은 제거하고 추후 반응을 보며 대응 필요

- 가로수 모두 비우는 것보다 필요구간 만 제거

- 가로수에 의한 그늘 제공(휴식공간)도 필요함으로 검토 필요

- 시 도시공원위원회 심의를 통해 가로수 수종 갱신 및 제거 가능(도로선형변경, 전구간 포장교체 시)

- 가로수 제거시 교통표지판 등 시야 방해 지장물 정리 필요

- 보행자전용도로 조성 시 조업차량 시간을 열어두고 나머지 시간 활용

- 현대트레비앙 공개공지는 전향적으로 검토 필요(일부 건축허가 후 나머지 부분은 광장으로 조성 및 기부하는 방안 검토)

- 돈화문로를 중심으로 주요 결절점 구간 상징화 필요

- 돈화문로를 중심으로 보행자 전용도로를 포함하여 전체적인 교통계획 검토(종로구)

- 돈화문로 차량 통제시 대안도로(율곡로6길) 도시계획도로 지정 검토

- 돈화문 앞 율곡로 도로공사 확인 후 돈화문로 정비계획 반영 필요(도로높이, 월대 폭 조정 및 광장 조성 등)

○ 낙원상가 하부 관련

- 낙원상가 지하 시장 공간 정비 필요

- 낙원상가 주차장으로 인해 보행이 단절되므로 전체적으로 검토하고 공간 활용성 검토 필요

- 낙원상가 주차장 뒤골목(아구찜 골목) 정비 필요

- 낙원상가 하부 조명만으로 부족하니 자연채광 도입 방법 검토(사례조사: 박물관마을)

○ 서순라길 정비 관련

- 일방 통행은 유지하면서 보도를 넓게 조성하는 방향 검토 필요

- 서순라길 초입부는 복잡하니 정비 필요(주차, 보도 등)

○ 기타 사항

- 삼일대로 30길 보행자 우선도로로 지정되어 있으니 돈화문로 보행자 전용도로와 개념 통일 및 교통 검토 필요

- 간판은 정비와 보존 대상에 대한 기준 필요

- 시민들이 자발적으로 참여가 이루어지는 사업 추진 필요

- 성공적인 골목길 정비를 위해 이화장 골목 답사 필요

Ⅲ		향후계획

○ 의견 검토 설계 반영 및 가로별 주민 참여 추진

붙임: 종로구청장 보고자료 1부.  끝.