아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	차집관로 이설 인계,인수 전 사전점검 결과 조치요청 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

1. 토목부-22849호(2017.11.3.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 우리시 차집관로 이설 후 시설물 인계,인수 요청에 대하여 관련기관(서울시,탄천환경,감리사, 시공사 등) 합동 현장점검 결과, 아래와 같이 추가 보완사항이 있어 요청하오니 조치 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 유지관리가 원활하도록 하류측 원형맨홀(직경 648mm)을 사각맨홀로 변경 시공(상부 슬라브 신설 시구조물 이탈 방지를 위해 하부 구체와 일체 시공)

나. 상류측 기존 차집관로 사각맨홀 부식 등 노후 불량하니 내구성 증진을 위해 교체 필요(받침 및 뚜껑 포함)

※ 추후 자전거도로 포장 등 시공 시 차집관로 맨홀과 단차 및 틈새가  없도록 정밀 시공(단차 및 틈새로 인한 안전사고로 민원 발생)

※ 차집관로 이설 관련 공공측량 성과심사 등 제반 서류 구비 후 우리시(물재생계획과) 하수도관리전산시스템에 GIS DB(위치 및 재원정보) 업데이트. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	11/16 이철해
협조자
시행	물재생시설과-16622	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개