문서번호	정수시설과-4573
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	代최양교	11/23 신동호
협 조
	주무관		변병수

센터 외곽 윤형철조망 보수공사 보고

2017. 11.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

센터 외곽 윤형철조망 보수공사 보고

센터 외곽 울타리 상부 윤형철조망의 훼손부위 보수 및 추가설치가 필요하여 보고 드림

□ 현 황

○ 공사규모

위치	윤형철조망 설치	윤형철조망 철거	비고
센터 외곽	52m	32m

○ 사진

윤형철조망 신설부	윤형철조망 훼손부

□ 보고 내용

○ 센터 외곽 울타리 상부 휀손된 윤형철조망의 보수 및 추가 설치가 필요함

- 윤형철조망 철거 : 32m

- 윤형철조망 설치 : 52m

- 이동식 말비계 : 1대

- 트럭탑재형 크레인 : 4hr

- 고재처리 : 37㎏

○ 소요비용

- 1,767천원

□ 조치 계획

○ 2017년 뚝도아리수정수센터 토목 건축 시설물 정비공사 도급업체인 대백건설(주)에 작업지시하여 공사시행하고 추후 설계변경 및 정산 반영조치

붙임 : 설계서 1부.  끝.