정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-3735
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설관리과장
		강향길		11/17 한흥태

□ 점검시설물 : 동호대교 남단 등 10개소

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
					직 급	성 명
1	동호대교 남단(계단)	B=2.0m, L=18m	-	-	시설7급	강향길
2	영동대교 남단(경사로)	B=3.0m, L=164m	-	-
3	영동대교 북단(계단)	B=2.0m, L=22m	-	-	시설6급	김영후
4	올림픽대교 북단(계단)	B=2.0m, L=25m	-	-
5	잠실대교 북단(경사로)	B=3.0m, L=62m	-	-
6	잠실대교 북단(계단)	B=2.0m, L=13m	-	-
7	잠실철교 북단(경사로)	B=5.0m, L=71m	-	-
8	구의동 보도육교	B=4.0m, L=67m	일반	2009	시설7급	강향길
9	한남대교 남단(경사로)	B=4.0m, L=228m	-	-
10	한남대교 남단(계단)	B=2.0m, L=30m	-	-

□ 점 검 일 : 2017년 11월 16일(목)

□ 점 검 자 : 시설7급 강향길

□ 점검구간 : 계단, 경사로, 보도육교

□ 점검결과

연번	시설물명	손상내용	손상규모	조치계획
1	동호대교 남단(계단)	특이사항 없음	-	-
2	영동대교 남단(경사로)	난간 손잡이 부분파손	3EA	‘18년 정비예정
3	영동대교 북단(계단)	자전거 경사로 부식	B0.3×L44m= 13㎡	‘18년 정비예정
4	올림픽대교 북단(계단)	계단 데크바닥 들뜸 현상	B2×L3m= 6㎡	‘18년 정비예정
5	잠실대교 북단(경사로)	경사로 측면 경계석 단차로 인한 난간 일부 처짐	L= 6m	‘18년 정비예정
6	잠실대교 북단(계단)	계단 콘크리트바닥 재료분리	B2×L10m= 20㎡	‘18년 정비예정
7	잠실철교 북단(경사로)	탄성포장 상태 불량	B5×L7m= 35㎡	‘18년 정비예정
8	구의동 보도육교	탄성포장 상태 불량	B4×L8m= 32㎡	‘18년 정비예정
9	한남대교 남단(경사로)	특이사항 없음	-	-
10	한남대교 남단(계단)	특이사항 없음	-	-

붙임  점검사진 1부.  끝.