“ 재난 현장대응 체계 확립으로 신속한 대응 및 안전한 서울 구현 ”
	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소형에어매트 및 도어 오프너 배정에 따른 장비활용 철저

1. 서울특별시 재난대응과-24409(2017.11.20.)호 “소형에어매트 및 도어 오프너 배정에 따른 장비활용 철저”와 관련입니다.

2. 화재가 많이 발생하는 동절기에 화재현장에서 긴급하게 탈출해야 되는 상황 및 요구자가 실내공간에 갇혀 출입문을 신속하게 개방해야 되는 상황에서 인명구조 대응을 위하여 「소형에어매트 및 문개방 장비를 구매하여 배정」 하였는바,

3. 본 장비가 각종 재난현장에서 많이 활용되어 귀중한 인명을 구조하는데 활용될 수 있도록 숙달훈련 등을 실시하여 시민안전에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 장비특성 및 활용방안

장 비 명 (수량)	장비특성	활용방안	배정
소형에어매트 (24대)	□ 화재현장 좁은 공간에서 신속 하게 펼칠 수 있은 안전매트 - 크기 : 1.8m(높이) ×3m(폭) - 전개시간 : 1분이내	□구조대원이 인명구조차 옥내 진입시 구조운전요원 등이 활용 □요구조자 및 구조대원이 긴급 하게 탈출을 해야되는 현장 에서 활용	구조대
배터리 유압도어오프너 (10대)	□ 배터리식 휴대용 도어오프너임 - 전개력 : 4t - 무 게 : 4.3kg	□구조대 현장 도착전에 선착대가 활용하여 신속하게 문개방 하기 위함.	구조대와 원거리의 119안전센터
배터리 다목적 유압장비 (12대)	□ 배터리식 휴대용 도어오프너임 - 절단력 : 34.2t(최대) - 무 게 : 16kg
수동식 유압도어오프너 (2대)	□ 수동식 휴대용 도어오프너 임 - 전개력 : 5t - 무 게 : 9kg

붙임  1. 공기안전매트 사용방법 1부

2. 수동식 도어오프너 사용방법 1부

3. 유압식 도어오프너 사용방법 1부

4. 배정장비 관리카드 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,능동119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	홍덕기		구조팀장	양동영		재난관리과장	전결 11/21 박상희
협조자
시행	재난관리과-9385	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-453-0118	/전송	02-3437-9959	/	dukgi911@seoul.go.kr	/	대시민공개