문서번호	시설관리과-32944
결재일자	2017.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김채경	박종일	11/24 代박종일

신이문역 방음벽설치 관련 수도계량기실 이설 계획 변경 요청에 대한 보고

동부수도사업소

(시설관리과)

『신이문역 방음벽 설치공사 관련』

수도계량기실 이설계획 변경요청에 대한 보고

신이문역 방음벽 설치 공사 구간내 방음벽 기초와 인접한 수도계량기실 이설과 관련 한국도시철도공단이 기존 협의 내용을 변경 요청하여 다음과 같이 조건부 공사가 가능함을 회신코자 합니다. ※한국도시철도공단 시설관리처-21658(’17.11.02.)

1		기존협의 내용

□ 협의자 : 동부수도사업소, 철도공사 수도권동부본부, 철도시설공단 수도권본부

□ 현황

❍ 방음벽 설치공사 개요

가. 공 사 명 : 신이문역 외 1개소 방음벽 설치공사

나. 공사개요 : 방음벽 설치공사(H=4m, L=213m)

다. 공사기간 : 2016.4 ~ 2017.4 (공사완료)

라. 발 주 처 : 한국철도시설공단 수도권본부

❍ 공사구간내 상수도관 현황

가. D=150~200mm, L=80m 한국철도공사 수도권동부본부 인입관 매설

기존 협의 내용
상수도 관 이설 현황도	위치도

나. 위치도 및 협의 현황도

이문e-편한세상아파트

이문초등학교

신이문역

□ 협의내용 (한국철도공사 청량리 건축사업소-5533(’16.12.02))

□ 한국철도시설공단에서 시행하는 「신이문역 방음벽 설치공사」구간내에 우리사업소에서 관리하는 한국철도공사 수도권동부본부 인입관로가 매설되어 있어

□ 누수 등 긴급상황 발생 시 보수에 어려움이 있는 바 원활한 유지관리를 위하여 방음벽 외부로 상수도관을 이설할 것을 협의함.

- 한국철도시설공단 : 방음벽 설치에 따른 상수도 이설비용 부담

- 동부수도사업소 : 상수도관로 이설공사 시행 협조

2		변경요청 내용

□ 제 안 자 : 한국도시철도공단 (한국도시철도공단 시설관리처-21658(’17.11.02))

□ 제안 내용

□ 현재 방음벽 및 공원부지의 지장 수목식재가 완료되어 상수관로 이설이 불필요하다고 판단하여 대형 계량기실만 특정 위치로 이설 요청함.

□ 대형계량기실 이설 요청 위치도

인입관로

□ 검토의견

□ 한국철도공사에서 요청한 이설위치는 현재 수도계량기 위치와 동일한 조건으로서 상수도관로의 유지관리에 어려움이 있는 실정으로 이설이 불가함.

3		조치계획

□ 상기와 같은 실정으로 한국도시철도공단에 이설이 가능한 위치와 조건을 제안하고 이를 거절할 경우, 당초 협의 내용대로 공사를 진행하여야 하며 공사 지연 으로 인하여 방음벽 내부 수도관에서 발생하는 누수 등 모든 사항의 대한 책임은 한국도시철도공단 및 한국도시철도공사에게 있음을 통보코자 합니다.

□ 위 제안을 수락하고 이설 공사를 요청할 경우, 원인자 부담금을 산정․부과하여 납부 확인 후「2017년 전농1동 외 7개동 상수도공사」계약 업체인 용희건설(주) 강상기에게 작업지시하고 추후 정산 시행코자 합니다.

붙임 1) 이설공사 조건 및 위치도 1부.

2) 당초 신이문역 방음벽 설치공사 이설 회의록 1부.

3) 지장물(상수도 계량기실) 이설요청 공문 1부.