문서번호	시설보수과-8629
결재일자	2017.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김부호		11/24 김환겸
협조
	주무관		나철흠

2017년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(서부교 외 7개소)

2017. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

2017년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(서부교외 7개소)

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정 구분	준공 년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	서부교	폭 25m, 연장 22m	법정외	1987	시설7급	김부호
2	강일육교	폭 26m, 연장 51m	2종	2010
3	고덕교	폭 20m, 연장 40m	법정외	2010
4	상일2교	폭 56.6m, 연장 30m	법정외	2008
5	여의천교	폭 23.95m, 연장 70m	법정외	2013
6	청계산지하차도	폭 18.3~21m, 연장 505m	2종	2013
7	신원지하차도	폭 15~21m, 연장 341m	2종	2013
8	신원BOX	폭 15m, 연장 13m	법정외	2013

□ 점 검 일 : 2017년 11월 20일 ~ 11월 23일

□ 점 검 자 : 시설안전자문위원 박기열, 김대호, 시설7급 김부호

- 박기열 : 고덕교, 상일2교, 강일육교, 서부교

- 김대호 : 청계산지하차도, 신원지하차도, 내곡지하차도, 여의천교,

신원박스지하차도

□ 점검내용 : 시설물 전반적 상태 및 교면포장 이상유무

교량받침 및 신축이음 장치 이상유무, 기타 시민불편 사항 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 지적사항

연번	시 설 명	지적사항	비고
1	강일육교	배수로 정비 요망	조치완료
2	상일2교	교량난간 파손 (하남방향)	조치예정 (연간단가 작업지시)

연번	시 설 명	지적사항	비고
3	청계산지하차도	벽체 타일파손	하자보수 요청 (롯데건설)
4	신원지하차도	신축이음부 하단 누수 벽체 타일 파손
	(고속도로 연결도로)	탄성조인트 파손 및 갈라짐	공무직 응급보수 완료(2018년 예산 반영)
5	여의천교	교량상부 배수구 막힘	정비완료

❍ 특이사항

- 지하철 5호선 연장(하남선) 1-1공구 건설공사로 인해 점검이 불가한 강일육교(교대, 날개벽, 옹벽 등) 일부 시설은 도시기반시설본부 도시 철도토목부에 해빙기 안전점검을 요청함

붙임 : 현황사진 1부.  끝.