문서번호	급수운영과-27534
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박윤정		이승영	11/27 김태헌
협조

와우산근린공원 내

농구장 휀스설치 협의 보고

2017. 11.

서부수도사업소

[급수운영과]

와우산근린공원 내 농구장 휀스설치 협의 보고

현 황

위    치  : 마포구 창전동 3-248 (와우산배수지 내 농구장)

관련공문 : 마포구청 공원녹지과-20853(2017.11.16.)

요청사항 : 농구장 주변 휀스설치 가능여부

설치위치 : 농구장 외곽 경계부(가로 176m, 세로 315m)

조사 보고 내용

농구장 휀스 설치와 관련하여 현장조사 결과, 농구장 주변(4면)에 휀스 설치 가능하나 휀스 기둥 기초가 빗물받이보다 높은 곳에 위치하여야 함.(휀스 기둥 기초 깊이가 1m 미만이어야 함)

배수지 구조물과 저촉될 가능성이 있으므로 우리 사업소 직원 입회 하에 공사를 시행토록하고 배수지 구조물과 저촉될 경우 위치조정 및 공사계획 변경이 필요함.

현장사진

처리내용

아래와 같이 마포구청 공원녹지과에 협의 회신코자 합니다.

- 농구장 주변 외곽라인 경계부(가로 176m, 세로 315m)에 휀스 설치 가능

- 배수지 구조물에 저촉될 가능성이 있으므로 우리 시설물과 50cm 이상 이격거리를 유지하여 시공하고, 저촉될 경우 위치 조정 및 공사 계획을 변경 하여야 함

- 터파기 등 작업 시 우리 사업소 직원 또는 감리자의 입회 하에 공사를 시행 하여야 함.

- 휀스 설치 및 운반을 위해 중장비를 투입해서는 안되며, 인력으로 시공하여야 함.  끝.