문서번호	시설관리과-22775
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	代송종학	11/28 김태형
협 조

상수도관 원인자이설 관련 보고

(둔촌로 하수암거 신설공사(1구간)구간내 상수도관 철거)

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 강동구청 치수과에서 시행하는 “둔촌로 하수암거 신설공사” 구간 내 지장되는 상수도 시설물 이설요청과 관련하여 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

〇 공사명: 둔촌로 하수암거 신설공사(1공구)

〇 공사기간: 2015. 4. 7.~2017. 12. 31.

〇 지장 상수도관 저촉구간 및 이설(철거)현황

- 저촉구간 : 성내동 416-3~415-8(둔촌역 사거리)

- 철거사유 : 2017년 길동사거리~둔촌역간 송배수관 정비공사구간 중 하수암거 공사에 저촉되는 상수도관 D=1200mm 일부구간 철거협의 요청

☞ 관련대호 : *******************************************************

□ 보고내용

〇 강동구 성내동 둔촌역사거리 일대에 현재 진행중인 길동사거리~둔촌역간 송배수관공사의 기존관 폐쇄 관로와 둔촌로 하수암거 정비공사(1공구) 종점부 일부 구간이 중첩되어 강동구청 치수과로부터 상수도관 D=1200mm L=108 m철거에 대한 협의가 요청되었음.

〇 상수도관 철거 계획

구 분	공사명	상수도관 철거시행일	철거연장 (D1200mm)	비 고
1차철거	둔촌로 하수암거 정비공사 (1공구)	2017. 12. 31.까지	58m	마플랜지4개 처리
2차철거	둔촌로 하수암거 정비공사 (2공구)	2018 . 3. 이후	50m

□ 행정사항

○ 위 사항을 공사에 반영, 원인자부담 자체이설(철거)로 이설승인조건을 부여하여 공사시행토록 하며, 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업 출동경비 등을 원인자 강동구청 치수과에 부과코자 합니다.

○ 아울러 길동사거리~둔촌역간 송배수관 정비공사의 기존관(D=1200mm)의 충전연장 L=108m 감소되므로 송배수관 공사감리 기관인 시설관리공단에 통보하여 설계변경에 반영토록코자 합니다.  끝.

따로붙임 : 1. 원인자이설승이조건  1부.

2. 원인자부담금(퇴수 및 세척수량) 산출내역서 1부. 끝.