문서번호	자연생태과-22373
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
나선영	박경옥	11/28 하재호

개포 2,3단지(양재대로) 녹지연결로 조성 설계용역 보고회 결과보고

푸른도시국

(자연생태과)

개포2,3단지(양재대로) 녹지연결로 조성 설계용역 보고회 결과보고

개포주공 2,3단지 재건축 관련 향후 기부채납 받을 녹지연결로 조성 설계에 대한 보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2017. 11. 27(월), 10:30~12:00

○ 장    소 : 푸른도시국 회의실

○ 참석대상 : 11명

- 서 울 시(4명) : 푸른도시국장, 자연생태과장, 생태복원팀장, 담당

- 강 남 구(4명) : 공원녹지과(조경팀장), 도로관리과(도로계획팀장),

담당공무원 및 용역사

- 외부위원(3명)

연번	분 야	위 원 명	소 속	직 위	비 고
1	****	*****	**********	**
2	****	*****	********	***
3	******	*****	*****	**

○ 회의내용 : 용역추진 결과 보고, 설계내역 검토 및 자문

- 개포2,3단지(양재대로) 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계 용역 진행사항 보고

- 녹지연결로 설계(안)에 대한 전문가 의견 수렴 및 논의 등

Ⅱ		회의결과

********

○ 교량의 공법선정에 대한 검토자료 보완 필요

○ 교량의 종단구배(대모산:시점, 개포근린공원:종점)의 경우 시·종점부의 연결로를 고려한 검토

○ 교량 방수층 시공에는 식생을 고려한 방수공법 시공 필요

*********

○ 교량공법, 주요 구조물 등에 대한 건술기술심의 필요

○ 교량선정 시 경관 및 경제성, 유지관리 확보 필요

○ 양재대로 지하차도 시공계획과 연계하여 검토 필요

********

○ 경관을 고려한 교량형식에 대한 전반적인 검토 필요

○ 식생을 고려하여 토심 최대한 확보

○ 흙은 식물 생육을 고려하여 신중히 선정

○ 연결로에 식재하는 수종은 주변 식생과 조화로운 것으로 선정

【푸른도시국장】

○ 안전성, 경관 등을 고려한 교량공법 선정 제반절차 이행

○ 지역의 특성을 고려하여 생물 목표종 선정 및 시설 최소화 등

- 목표종 식이식물 식재 등 생육환경을 고려하여 설계

- 녹지연결로가 넓은 만큼 소규모 생태연못 고려, 동선 최소화 등

Ⅲ		행정사항

○ 교량형식(공법) 심의 후 용역자문회의 재개최

○ 참석위원 자문수당은 용역사 기본및실시설계용역 자문비에서 지급

- 100,000원(1시간~2시간)× 3인 = 300,000원

붙  임 : 1. 자문위원 검토 의견서 각 1부. 끝.