의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21391
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		도시고속도로과장	토목부장	시설국장		결재
백종임		명경출	김영수	10/18 류훈
협 조

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 168번, 장흥순 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

김동율 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

168. 최근 3년간 방음벽 설치 현황

- 설치사유/민원내용/선정업체/설치방법/설치물품/공사기간/설치예산/공사민원 등

(2015.01.01.~2017.09.30.)

▢ 최근 3년간 방음벽 설치 현황은 붙임과 같습니다.

붙임 : 최근 3년간 방음벽 설치 현황 1부.  끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	명경출
	☎ 3708-8662	주무관	백종임
	작 성 일 : 2017 10.

최근 3년간 방음벽 설치 현항

(단위 : 백만원)

연번	공사명	선정업체	선정방식	설치규격	설치예산	설치사유/민원내용
1	겸재교 건설공사	에스에이	원도급사에서 하도사 선정	터널형방음벽 H=4.1m L=220m	1,873	○ 법정소음치 초과 - 주간 : 84dB(A) - 야간 : 82dB(A) ○ 주민 터널형 방음벽 설치요구
				일자형방음벽 H=2.0m L=126m	189
2	응봉교 건설공사	동아에스텍	원도급사에서 하도사 선정	터널형방음벽 H=6m~8.3m L=247.52m	8,678	○ 법정소음치 초과 - 주간 : 75dB(A) - 야간 : 74dB(A) ○ 주민 터널형 방음벽 설치요구
3	동부간선도로 확장공사 (2공구)	성일테크(주)	원도급사에서 하도사 선정	H=5+2m L=177m	100	○학교주변 소음기준치 55dB 초과 ○인근학교(자운고교)에서 방음벽 설치요구
4	천호대로 (광나루역)확장공사	㈜테크스타코리아	원도급사에서 하도사 선정	H:2.0m L=90m	51	○정온시설인 광장중학교 소음방지 ○설계에 기반영됨.
5	강남순환 (4공구)	(유)삼신기업	원도급사에서 하도사 선정	H=2~8m L=1,551m	1,918	○ 법정소음치 초과 - 주간 : 73.1dB(A) - 야간 : 73.3dB(A) ○ 주민 방음벽 설치요구
6	강남순환 (8공구)	㈜누리플랜	원도급사에서 하도사 선정	H:4.0m L=1,120m	3,206	○ 법정소음치 초과 - 주간 : 69.4dB(A) - 야간 : 67.1dB(A)
7	도시고속도로 연결램프 (정릉길) 설치공사	테크스타코리아(주)	원도급사에서 하도사 선정	H:2.0∼3m L=581m	706	○ 법정소음치 초과 - 주간 : 69.2dB(A) - 야간 : 66.9dB(A) ○ 설계에 기반영됨.

※ 방음벽 설치공사는 원도급사에서 하도급사를 선정하여 공사시행 함.

이곳에 본문을 입력하세요