문서번호	도로보수과-11836
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
조지웅		11/30 김학동
협 조

동절기 대비 도로사면 안전점검 결과보고

2017 . 11 .

북부도로사업소

[도로보수과]

동절기 대비 도로사면 안전점검 결과보고

동절기 대비 관내 도로사면에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거 및 시설현황

관련 근거

재난및안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

급경사지 재해예방에 관한 법률 제5조(급경사지에 대한 안전점검), 제15조(붕괴위험지역 안전 확보)

관리 대상 : 도로옹벽 12개소

연번	구분	위치	옹벽(석축)제원		법정관리대상		안전등급
			연장 (m)	최고수직고 (m)	급경사지	비법정 (자체관리)
1	옹벽	도봉구 방학동 520-1	63	4.3		o	*
2	옹벽	강북구 미아동 1-20	72	2		o	*
3	옹벽	강북구 미아동 703-34	72.7	2.7		o	*
4	옹벽	강북구 수유동 468-43	101	4		o	*
5	옹벽	강북구 수유동 486-739(시내)	220	7.4	o		*
6	옹벽	강북구 수유동 486-739(시외)	220	7.4	o		*
*	**	****************	**	*		*	**
*	**	**************				*	*
*	**	***************	**	*		*	*
**	** ***	***************	***	**		*	*
**	** ***	***************	**	*		*	*
**	** ***	***************	**	**		*	*

* 노란색 음영부분 7~12번은 산지경계 도로사면으로 신규 추가 관리대상

Ⅱ		점검결과 보고

점검 개요

점 검 자 : 자체점검(도로사면 담당자 4명)

점검대상 : 도로옹벽 12개

점검방법 : 2인/1조(담당자1명, 도로부속물담당1명)

점검기간 : 2017. 11.  9.(목) ~ 11. 16.(목)

조치기간 : 2017. 11. 17.(금) ~ 11. 30.(목)

점검 결과 및 조치사항

점검결과

구 분		이상없음	지 적 사 항(건)				비 고(향후조치)
			합계	조치완료	조치중	향후조치	-
합계	11	11	-	-	-	-

강북구 미아동 791-1760 옹벽과 강북구 수유동 486-739운 동일 옹벽으로 통합관리 조치

11개소 관리대장 정리 및 시스템 입력 완료

Ⅲ		조치계획

지속적인 현장 점검으로 이상 유무 확인

사고 발생시 상황보고 철저 : 수시도로부속물(옹벽) 관련 사항

붙 임  1. 도로사면 관리대장 1부.

2. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

3. 도로사면 안전 점검표 1부.  끝.