문서번호	급수운영과-27269
결재일자	2017.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		12/01 代최용진
협 조
	주무관		代최용진

순찰점검 및 민원처리(2017.12.1.)

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2017년12월1일 (금)  흐리고눈 1℃                    순찰자 : 구자광, 박병인

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)		적 출 위 치			적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200		사업소-덕릉로(당고개역)-상계로-노해로-마들로			특이사항없음	간선도로 육안점검
노원구 (관 내)	80~1500		덕릉로-수락산시계-한글비석로-노원로-월계로-한천로			특이사항없음	간선도로 육안점검
현수관로	당현교:700mm 2열 당현천 횡단 지지대,피복,누수등 특이사항없음
하천횡단 관로	녹천교:1200mm 중랑천횡단 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명	구 분		용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지	배수지		17만톤	특이사항없음		5,6지 방수방식공사	강북아리수
2	월계배수지	배수지		10만톤	특이사항없음		진입로 우수관로교체중 노원구청 집수정 설치토록 설명	구의아리수
3	상계2배수지	배수지		1400톤	특이사항없음			공릉배수지
3	중계가압장	가압장			특이사항없음			공릉배수지
4	상계가압장	가압장			상계4구역 재개발		누수,침하등 특이사항없음 상계(신설)가압장 건축중	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계동 117-43			25mm 앵글밸브 디스크패킹 교체수리 80mm 5분간 단수
2	중계동 127-42			내선 결빙으로 자체 해빙 출수됨
3	상계주공8단지			건축현장주변 점검 누수,침하등 특이사항없음
4	상계4구역			상계가압장 건축현장 및 재개발 현장 주변 순찰 가압장 인입 특고압전기 수전공사중
5	상수도사업본부			항청소 관련자 회의참석				14:30~14:40
7

밸 브 류
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		228	75			137				6			5		5
금 일 점 검		1				1												80mm 단수조치
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사	창동교앞	터파기	㈜한라	상수도관 접촉,누수등	특이사항없음
2
3
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	상계가압장 특고압 수전 공사	상계주공8단지 건물철거 및 인입선폐쇄
	1.월계배수지 진입로 우수배제공사 - 기존 맨홀 접합전 준설 집수정 설치토록 조치