화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 12. 06.(수)

1. 확인대상

대 상 명	스위스 대사관 신축 공사장			전화번호	*************
소 재 지	종로구 송월동 32-10	대표자	서강덕	주 용 도	업무시설 (외국공관)
건물구조	양식 R/C조 지상 3/0층			소방안전관리자	부장 서강덕 (이안알앤씨)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말 소화기 3.3kg/27개 20kg/6개 분산 배치되어 있음
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접작업시 소화기 휴대 또는 근접 비치후 작업토록 지도	- 용접작업시 신고후 작업토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 업무 적정하게 되고 있음 공정률 32.01%

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2017. 12. 06.(수)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장내 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 지상 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 (현강호)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말소화기 3.3kg/13개,20kg/7개 분산 배치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 현재 3층 바닥 공사중 용접.용단 작업시 사전 신고토록 지도	-휴대용 소화기 휴대후 용접토록 권장함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음	- 차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사차량 입,출시 행인 안전사고 유의토록 지도 공정률 61% 진행	- 안전감독자 및 현장인부 집합 화재예방등 안전교육 실시함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		12/06 강길구
협조