문서번호	급수운영과-28393
결재일자	2017.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조은희	이승영	12/06 김태헌

횡단굴착 결과 보고

(만리가압장~만리배수지)

2017. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

2018년 노후 송배수관 정비계획과 관련하여 정비구간 내 횡단굴착을 실시하고, 그 결과를 보고 드립니다.

2017. 12.

보고자 : 지방시설서기보 조은희

관련공문 : 급수운영과-27204(′17.11.22.)호

공사 개요

일 자 : 2017. 12. 1.(금)

위 치 : 아현동 710번지, 아현동 711번지

내 용 : 횡단굴착 1.2×5m 2개소

목 적 : 2018년 송배수관 정비계획에 따른 정비구간 내 지작물 확인

공사 결과

2개소 모두 지작물(하수도, 통신, 전기)이 상수도관과 인접해 있고, 심도 0.6m 높이에 매설되어 있어 상수도관까지 굴착이 어려운 실정임.

보고자 의견

횡단굴착으로 지작물 확인을 한 바 상수도관 상부에 하수도, 통신, 전기 등 여러 지작물이 매설되어 있어 송배수관 정비공사가 불가할 것으로 판단됨.

상수도사업본부 배수과에 2018년 송배수관 정비계획에서 만리가압장~만리배수지 간 정비구간을 제외토록 요청코자 함.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 횡단굴착 단면도 1부.  끝.