문서번호	정수과-8362
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김석규		안영환	12/12 代안영환
협조
	주무관		남현우

하반기 염소투입 수중혼화기, 인젝터 성능점검 결과보고

2017. 11.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

하반기 염소투입

수중혼화기, 인젝터 성능점검 결과보고

아리수 생산에 정수약품으로 사용되는 액체염소의 수중혼화기, 인젝터에 대한 성능점검을 아래와 같이 실시하고 보고함

▣ 점검대상 : 취수장, 1,2 정수장 수중혼화기, 인젝터

▣ 점검기간 : 2017. 11. 30.

▣ 점 검 자 : 전문경력관 다군 김석규, 전문경력관 다군 남현우

▣ 점검결과

구 분		용 량	수 량	형 식	용 도	점검결과
1 정 수 장	워터챔프(전염소)	25HP	8대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상운영중
	워터챔프(중염소)	15HP	4대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상운영중
	워터챔프(후염소)	15HP	8대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상운영중
	워터챔프(고도)	25HP	2대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상운영중
	인젝터(취수장)	Ø80mm	4대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	정상운영중
	인젝터(고도)	Ø50mm	2대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	정상운영중
2 정 수 장	인젝터	Ø80mm	3대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	정상운영중
		Ø50mm	1대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	정상운영중

첨부 1. 수중혼화기, 인젝터 성능점검 사진. 1부.  끝