문서번호	급수운영과-28167
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		12/13 장종욱
협 조
	주무관		이승완

순찰점검 및 민원처리(2017.12.13.)

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2017년12월13일 (수)  맑음 -5℃                    순찰자 : 구자광, 박병인

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)		적 출 위 치			적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200		덕릉로-동일로-노해로-상계교-마들로-덕릉로			상수도 시설물 단차,파손,누수,소음 도로결빙등	특이사항없음
노원구 (관 내)	80~1500		한천로-화랑로-노원로-한글비석로-동일로-덕릉로			상수도 시설물 단차,파손,누수,소음,도로결빙등	특이사항없음
현수관로	월계교 : 400mm 우이천 횡단 지지대,피복,누수등 특이사항없음
하천횡단 관로	당현3교: 900mm 당현천횡단 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명	구 분		용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지	배수지		17만톤	특이사항없음		5,6지 방수방식공사	강북아리수
2	월계배수지	배수지		10만톤	특이사항없음		정상운영중	구의아리수
3	상계2배수지	배수지		1400톤	특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
3	중계가압장	가압장			특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
4	상계가압장	가압장			상계4구역 재개발		누수,침하등 특이사항없음 상계(신설)가압장 이설 공사중	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계동 1019-64 생명빌라			13mm 계량기 인입선 정상출수 내선동결 수용가 수리토록 설명
2	상계동 산152 어린이법당 계단아래집			13mm 계량기 인입선 동결확인 익일 조치예정
3	주공8단지 재건축주변			누수,침하등 특이사항없음(철거중)
4	상계4구역 재개발주변			누수,침하등 특이사항없음(지하터파기)
5	상계6구역 재개발주변			누수,침하등 특이사항없음(이주중)
7
8

밸 브 류
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		236	79			141				6			5		5
금 일 점 검		0
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사	녹천~창동교앞	터파기	㈜한라	상수도관 접촉,누수등	특이사항없음
2
3
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	상계4구역 신설가압장 건축 및 배관부설
	상계동 산152 15mm 계량기 인입선 동결 계단하부 굴착예정	주공8단지,상계6구역 전경