문서번호	교량안전과-22897
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		代김시련	12/15 代오재영
협 조

화곡터널외 2개소 보수공사(양화교)

최종 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

교 량 안 전 과

(강구조교량팀)

화곡터널외 2개소 보수공사(양화교)

최종 하자검사 결과 보고

화곡터널외 2개소 보수공사(양화교)의 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령

제70조 및『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절 3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원이상)

※ 대상공사 도급비 10억 미만으로 외부전문가 합동점검 미실시

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 화곡터널외 2개소 보수공사(양화교)

□ 공사기간 : 2014.05.13.~2014.12.25

□ 하자담보기간 : 2014.12.26.~2017.12.25

□ 도 급 액 : 470,580천원(양화교 250백만원)

□ 공사개요

○ 아스팔트 포장 2.5a, 아스팔트 균열보수 205m

○ 콘크리트 표면보수 198㎡, 콘크리트 단면보수 34m 등

※ 포장공사는 하자기간(2년) 만료 됨(2016.12월)

Ⅲ		최종 하자검사 방법

□ 점검일시 : 2017.12.12.(화) 14:30~ 17:00

□ 점 검 자 : 시설물 담당자외 1인, 시공사 관계자

○ 교 량 안 전 과 : 강구조교량팀 이우근, 김태형

○ 시공사 관계자 : ㈜신현공사 차장 정창용

○ 점 검 방 법 : 참석대상 합동점검 시행

- 육안점검에 의한 하자발생 유무 및 원인분석

※ 최종하자 점검시 2017년 4분기 하자검사 병행

Ⅳ		주요 적출사항 및 조치계획

□ 최종 하자검사 적출 사항

○ 특이사항 없음

Ⅴ		향 후 계 획

□ 하자검사 관리부 작성

붙 임 1. 최종 하자검사 조서 1부.

2. 최종 하자검사 사진대지 1부. 끝.