문서번호	시설관리과-11246
결재일자	2017.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
홍석현		代성기옥	12/19 강신재
협조

상수도 철개뚜껑 문양규정 검토

2017. 12.

	상수도사업본부
	시설안전부

상수도 철개뚜껑 문양규정 검토

「주철․주강재 맨홀뚜껑 및 틀」 단체표준이 ’17년 9월 개정시 철개뚜껑 문양규정도 개정되어 이에 대해 검토보고하는 사항임

□ 철개뚜껑 문양규정

○ 철개뚜껑 표시 - 윗면 : SEOUL, 상수도, 용도 - 뒷면 : 규격명, 종류, 제조년월, 제조사명, 원산지 ※ ’08. 8. 15. 맨홀 문양 변경
	상수도용	소화전용

□ 추진경위

○ ’07. 5. 11. 상수도 맨홀뚜껑 디자인 심의 (본부→디자인서울총괄본부)

○ ’08. 4. 05. 상수도 맨홀뚜껑 디자인(안) 작성 (디자인서울총괄본부)

- 맨홀뚜껑 디자인 모델 7종 선정

○ ’08. 5. 01. 상수도 맨홀뚜껑 디자인 선정 위원회 개최 (본부)

- 선정된 디자인 : 물결무늬

○ ’08. 5. 20. 상수도 맨홀 제작업체 회의 (주요 제작업체 5개사)

○ ’08. 8. 15. 상수도용 맨홀 뚜껑 및 틀 제작 시방서 개정

- 문양 : 물결무늬  - 뒷면 : 규격명, 종류, 제조년월, 제조사명, 원산지

○ ’17. 9. 28. 주철․주강재 맨홀뚜껑 및 틀 단체표준 개정

□ 단체표준 주요개정 내용

○ 조화맨홀 기준설정 – 서울시 상수도 맨홀과 무관

○ 속뚜껑 및 부도 추가 – 서울시 상수도 맨홀과 무관

○ 맨홀뚜껑 윗면 인증마크, 원산지, 제조자명 표시 의무화

	맨홀뚜껑 윗면표시 의무화 조항
4. 겉모양 d) 뚜껑 및 틀의 모양과 윗면 문양은 부도 1~88에 따른다. 다만 특별히 주문자의 요구가 있을 경우 이에 따를 수 있으나, 단, 뚜껑 윗면에 인증마크, 원산지, 제조자명 표시는 필수이며 그 외의 것은 뚜껑 뒷면에 표시하여야 한다.

□ 검토 의견

○ “상수도 맨홀 시방서”와 “맨홀 단체표준”에서 윗면표기가 상충

- 불량맨홀을 방지하기 위해 윗면표기 의무화를 하였으나 서울시의 경우는, 우리 본부가 직접 구매, 검수, 설치 및 유지관리하기 때문에 윗면표기 의무화의 실효성은 떨어짐

구 분	상수도 맨홀 제작 시방서	맨홀 단체 표준
윗면 표시	SEOUL, 상수도, 용도	주문자와 협의하여 정함. 인증마크, 원산지, 제조사명 필수
뒷면 표시	규격명, 종류, 제조년월, 제조사명, 원산지	재질, 제조년월 등

□ 향후 계획

❍ 단체 표준 재정 단체인 “한국주물공업협동조합”에 서울시의 상수도 맨홀 표시기존과 상충되지 않도록 요청코자 함.

붙임 : 주철․주강재 맨홀뚜껑 및 틀 단체표준(’17. 9. 28. 개정)