문서번호	도시철도토목부-16668
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김성옥		방영복	12/21 김진팔
협조
	주무관		문병종

「지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

2017년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

2017년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』와 관련, 건설기술진흥법에 의거 건설업자 및 건설기술자, 건설사업관리용역업자 및 건설사업관리기술자에 대하여 2017년 하반기 부실벌점 측정을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

1		관련근거

○ 건설기술진흥법 제53조․동법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정),

같은법 시행규칙 제47조(건설공사 등의 부실측정 결과의 관리), 같은법 시행령 제87조 제5항 별표8(건설공사 등의 부실측정 기준 등)

○ 2017년 하반기 건설공사 등에 대한 부실측정 계획 통보

【도시철도사업부-12856호(2017.12.07.)】

2		측정개요

○ 일  시 : 2017. 12.19.(화)

○ 측정자 : 918공구 공사관리관

○ 확인자 : 도시철도토목부 토목2과장

○ 대  상

- 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설업자 및 건설기술자

- 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역업자 및 건설사업관리기술자

3		측정내용

【공사】

○ 토공사의 부실, 콘크리면의 부실, 콘크리트 재료분리 발생

○ 철근의 배근․조립 및 강구조의 조립․용접 시공상태의 불량

○ 배수상태의 불량, 방수불량으로 인한 누수발생

○ 시공상세도 작성소홀, 공정관리 소홀, 안전대책 소홀, 품질관리 미흡

○ 설계도서와 관련기준과 다른 시공

○ 계측관리 불량 등

【감 리】

○ 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인의 소홀

○ 시공 상세도면 관리소홀, 기성 및 예비준공검사의 소홀

○ 시공사의 건설안전관리에 대한 확인소홀, 설계변경사항 검토확인의 소홀

○ 시공계획 및 공정표 검토의 소홀, 품질관리계획의 수립과 시험성과에 관한 검토확인 불철저

○ 사용자재 적합성의 검토확인 소홀, 감리업무 소홀

○ 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대책의 소홀 등

4		측정결과

○ 정거장·출입구·환기구 등의 토공 및 구조물 등의 현장 확인결과 시공계획서를 작성하고 관련규정을 준수하여 안전하게 시공 및 관리되고 있으며,

○ 현장에서는 공사 전 일일시공계획서 등을 사전에 책임감리원의 승인을 득한 후 시행하고, 품질 및 안전관리에 만전을 기하고 있음.

○ 2017년 하반기 부실측정 결과 : 부실벌점 미부과.

붙 임  1. 부실벌점 총괄표 1부.

2. 부실벌점 측정표 1.  끝.