함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	공공하수도 설치(변경)고시 [난지물재생센터 시설용량 변경]

1. ‘12.1.1. 방류수 총인수질기준이 강화(2.0mg/L ⇨ 0.5mg/L)에 따라 방류수 중 총인을 최대한 저감하여 방류수역의 수질환경 보전 및 공중보건을 향상시키고자, 난지물재생센터에서는 MLE공법을 MLE↔A2O 가변형 수처리공법으로 시설개선하여 생물학적 인제거가 가능한 A2O공법으로 상시 운영하고 있는 바,

2. 공법의 특성에 따른 실질적인 운영용량이 감소되어 하수도정비 기본계획의 계획하수량 등을 검토한 결과, 시설용량을 축소조정함이 타당하기에 아래와 같이 공공하수도 설치(변경)고시하고자 합니다.

가. 설치(변경)고시 현황

센터명	위 치	시설용량/ 수처리공법	변 경 내 역
난지	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	86만㎥/일 (MLE↔A2O 가변형)	-수처리공법 변경에 따른 시설용량 축소 ‣수처리공법 변경 가변형(MLE,A2O) ⇨ A2O ‣시설용량 축소 86만㎥/일 ⇨ 69만㎥/일

나. 고시 주요내용

○ 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 사업목적, 사업시행지의 위치 및 면적

○ 설치하려는 시설의 종류․명칭 및 용량

○ 배수구역 및 하수처리구역

○ 토지소유자 및 이해관계인, 토지․건물조서 및 권리명세서

다. 행정예고 여부 : 행정예고 생략대상에 해당.

○ 하수도법에서 공공하수도를 설치(변경, 폐지) 할 경우 고시하고, 사용개시 할 경우 공고 후 일반인에게 열람하도록 정하고 있음.

○ ‘행정예고․규제심사․법제심사 매뉴얼’의 행정예고 생략대상이 되는 고시․공고에 해당함(하수도의 변경‧폐지)

따로붙임 1. 시설용량 축소 검토보고서 1부.

2. 고시문(안) 1부.

2. 행정예고 및 규제심사 미이행 사유서 1부. 끝.

주무관	최창용		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	12/21 代이웅희
협조자	물재생운영팀장	정훈모
시행	물재생시설과-18188	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3824	/전송	02-2133-1043	/	choicy1326@seoul.go.kr	/	대시민공개