문서번호	정수과-7041
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		서한호	12/21 이달영
협 조
	주무관			조평대

이산화탄소 유량계 점검결과 및 조치계획

2017. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 유량계 점검결과 및 조치계획

1정수장 이산화탄소 유량계 이상으로 공급업체와 합동점검을 실시하고 점검결과 및 향후계획을 보고드림.

Ⅰ		유량계 설치현황 및 내역

□ 장비현황: 유량계 1대

고압가스	기기명칭	설치위치	모델명	수량(대)	판매사	설치일자
이산화탄소	유량계	1정수장 PSF실	RHE08	1	㈜레오닉코리아	2009년

Ⅱ		점검결과

◯ 점검일자: 2017년 12월 11일

◯ 점검장소: 1정수장 이산화탄소 PSF실 유량계(RHE08)

◯ 점 검 자

- 정 수 장: 조평대, 유덕종, 유병생

- 공급업체: 유경민((주)레오닉코리아)

◯ 점검내용: 유량계 작동불량으로 공급업체와 합동점검 실시

◯ 점검결과: 마이크로보드, 엠프보드, 세이프티보드 수리불가

◯ 점검사진

유량계(RHE08)	내부보드점검	마이크로, 엠프, 세이프티보드 고장

Ⅲ		향후계획

◯ 구매계획: 노후된 유량계(2009년 설치)와 같은기종을 구매·설치 예정

◯ 추정예산: 약500만원(18년 예산)

첨부 : 1. 점검결과 업체의견 1부.  끝.