문서번호	계획설계과-10338
결재일자	2017.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		이임섭	12/27 이규상
협조
	시설과장		정윤홍

현장 활동의 날 활동 결과 보고 【********** 대체지 현장 조사】

2017. 12.

상수도사업본부

(급 수 부)

현장 활동의 날 활동 결과 보고 【********** 대체지 현장 조사】

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 6명

- 급수부장, 계획설계과 최영서주무관,

시설과 윤걸주무관, 용역사 3명

○ 일  시 : ’17. 12. 20.(수) 14시

○ 장  소

- ***** 건설공사 대체지 3개소

○ 목  적

- 대상지 주변 주민의 거센 반대로 ***** 건설공사를 원안 대상지에서 추진하기가 어려워 계획급수구역 내에 대체 가능 부지 조사

□ 현장활동 내용

○ 조사 대상

- ***** 계획급수구역 내에서 반대 주민 의견, 배수지 설치가 가능한 장소 등을 감안하여 선정한 최종 검토 대상지 3개소

구 분	원안	대체지 1안	대체지 2안	대체지 3안
위 치	봉천동 산66-3	사당휴먼시아(아) 인근	동작고 건너편	동작고 뒤편
표고(m)	85~87	90~95	75~90	80~90
토지이용계획	- 비오톱 1등급 - 수도공급시설 - 공원, 임야 - 시유지(’16년 매입)	- 비오톱 1등급 - 공원, 임야 - 사유지	- 비오톱 1등급 - 공원, 임야 - 사유지	- 비오톱 1등급 - 공원, 임야 - 사유지

○ 조사 내용

- 송배수관 부설 노선 선정, 배수지 건설 위치, 계획급수구역 수돗물 공급 가능 여부, 준공 시설물 유지보수 용이성 등

- 주변 주택가 파악, 건설 공사를 반대하는 민원 발생 가능성

○ 조사 결과

[공 통]

- 수령이 오래된 참나무가 우거진 공원, 비오톱 1등급 산지로 각종 인허가, 위원회, 심의 절차에 어려움 예상

- 사유지로 토지 매입 필요

[1안 – 사당휴먼시아아파트 인근]

- 송배수관로 부설 노선은 도로가 넓고 연장이 짧아 양호

- 배수지 유지보수도로 연장이 길고 경사가 급함

- 대단지 아파트와 주택이 가까움(배수지와 50m, 유지보수도로에서 10m)

- 건설 반대 민원 발생 가능

[2안 – 동작고 건너편]

- 송배수관 부설 연장이 길어져 공사비 증가

- 유지보수 도로 연장이 짧고 경사 완만

- 주택가가 없고 왕복 2차로 도로가 있어 공사 여건 좋음

- 민원 발생 가능성 낮음

[3안 – 동작고 뒤편]

- 송배수관 부설 연장이 길어져 공사비 증가

- 유지보수 도로 연장이 2안보다 증가

- 뒤쪽에 아파트가 있고 앞으로 동작고와 행림초가 있음

- 아파트와 학교에서 민원이 있을 수 있음

□ 향후 계획

○ 시공, 유지관리, 공사 중 민원, 사업비 등을 종합적으로 검토하고 대체지 조사 용역 결과를 반영하여 대상지 선정

붙 임 : 1. 대체부지 검토 1부

2. 현장조사 사진 1부.  끝.