등록번호	도시철도토목부-16953
보존기간	1년
결재일자
공개여부	부분공개(6)

주무관		토목1과장	도시철도토목부장	결재
서재원		윤방식	12/29 김진팔
협 조	주무관		이경훈

2017년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

[하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사]

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 및 건설사업관리용역』에 대한 2017년 하반기 부실벌점을 측정하고 그 결과를 보고 함.

▢ 관련근거

○ 건설기술진흥법 제53조·같은법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정), 같은법 시행규칙 제47조(건설공사등의 부실벌점 측정결과 관리), 같은법 시행령 제87조 제5항 별표8(건설공사등의 부실측정기준 등)

○ ′17년 하반기 건설공사 등 부실벌점 측정 계획 통보

【도시철도사업부-12866(’17.12.08)】

▢ 측정개요

○ 일    시 : 2017.12.22.(금)

○ 측 정 자 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 업무담당자

○ 확 인 자 : 도시철도토목부 토목1과장

○ 대    상

- 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

- 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 건설사업관리용역

▢ 측정내용

【공 사】

○ 토공사의 부실, 콘크리면의 부실, 콘크리트 재료분리 발생

○ 철근의 배근․조립 및 강구조의 조립․용접 시공상태의 불량

○ 배수상태의 불량, 방수불량으로 인한 누수발생

○ 시공상세도 작성소홀, 공정관리 소홀, 안전대책 소홀, 품질관리 미흡

○ 설계도서와 관련기준과 다른 시공, 계측관리 불량 등

【건설사업관리】

○ 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인의 소홀

○ 시공 상세도면 관리소홀, 기성 및 예비준공검사의 소홀

○ 시공사의 건설안전관에 대한 확인소홀, 설계변경사항 검토확인의 소홀

○ 시공계획 및 공정표 검토의 소홀, 품질관리계획의 수립과 시험성과에 관한 검토확인 불철저

○ 사용자재 적합성의 검토확인 소홀, 감리업무 소홀

○ 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대책의 소홀 등

▢ 측정결과

○ 본선 및 정거장 토공․구조물공사 등 시행시 관련규정을 준수하여 일일시공계획서 및 시공상세도를 작성하는 등 안전하게 시공관리하고 있으며,

○ 시공 상세도면, 일일시공계획서 등을 책임건설사업관리기술자 사전 승인을 득한 후 필요시 언제나 볼 수 있도록 현장에 비치하는 등 품질 및 안전관리가 전반적으로 적정하게 관리되고 있음

○ 측정결과 : 부실벌점 부과 사항 없음.

붙 임 : 1. 부실벌점 총괄표 1부.

2. 부실벌점 측정표(시공, 건설사업관리) 1부.  끝.