상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(도봉)

결재	주무관		급수운영과장
	홍순재		12/29 장종욱
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-29185

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2017. 12. 29.

보고자 지방공업주사보 홍 순 재

보    고    내    용

확인일시

2017. 12. 29

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `16년 1월 5차 개정 p-8. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과 관련

지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 측량 샘플 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2017년 노원구 관내 급수공사

2) 시공업체 : 광혁건설

3) 접수내용 : 2017.09.20.~2017.12.07. 현장조사서 63건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장 확인	오차
1	신설-35	노원구 월계동 873-21	담장	A1=2.3 A2=3.1 B1=2.4 B2=0.8	A1=2.3 A2=2.9 B1=2.3 B2=0.8	범위내
2	신설-42	노원구 하계동 251-8	건물	A1=15.7 A2=0.7 B1=9.7 B2=0.8	A1=15.8 A2=0.7 B1= 9.9 B2=0.8	범위내
3	신설-52	노원구 월계동 1090-3	건물	A1=4.0 A2=3.2 B1=3.2 B2=6.1	A1=4.1 A2=3.7 B1=3.3 B2=6.1	범위내
4	신설-55	노원구 상계동 1011-51	건물	A1=3.0 A2=1.2 B1=3.5 B2=5.5	A1=2.8 A2=1.1 B1=3.4 B2=5.7	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(0.2m)내 모두 적합하여 지리정보 시설자료 성과도

접수를 승인하고자 합니다.