의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21216
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
이상욱A		이동훈	김영수	10/16 류훈
협 조
	주무관				송옥의
	주무관				이원영
	주무관				김도형
	주무관				박웅교

제 목	시의회 행정사무감사 요구자료 제출(연번 33, 김동율 의원)

시의회 행정사무감사 요구자료를 붙임과 같이 제출코자 합니다.

연번	요구의원	요 구 자 료	비고
33	김동율 의원	○ 서울역 7017 프로젝트 건설공사 관련 1) 공사중 발생한 민원 및 처리현황 (구체적으로민원내용과검토내용,반영여부작성) 2) 공사중 발생한 안전사고 현황 및 처리 현황

붙임 : 요구자료 1부. 끝.

김동율 의원(도시안전건설위원회)

33. 서울역 7017 프로젝트 건설공사 관련

1) 공사 중 발생한 민원 및 처리현황(구체적으로 민원내용과 검토내용, 반영 여부작성)

2) 공사 중 발생한 안전사고 현황 및 처리 현황

1) 공사중 발생한 민원 및 처리현황

구분	일자	민원내용	검토내용	결과
토목	‘16.01.05.	서울역고가도로 공사현장 물청소로 인해 빙판길 위험	염화칼슘 살포 빙판길 위험요소 해소	수용
	‘16.01.12.	서울역고가 차도 공사하면서 방진망 설치하지 않고 공사시공	구조물을 절단 후 파쇄장으로 이동하는 공법과 살수 병행하는 공법으로 분진 최소화 조치	수용
	‘16.01.23.	서울역고가철거 공사 소음이 너무 심해 잠을 잘 수가 없음	이른 시간과 늦은 시간 하지 않도록 공사감독 강화조치	수용
	‘16.01.23.	서울역공사로 인해 주변도로 차량정체가 심함	교통신호수 추가 배치	수용
	‘16.02.10.	서울역고가공사장 주변 청파동에서 염천교 방향 차량정체 해소방안	6차로 확대하는 등 차선확대 조치	수용
	‘16.02.14.	서울역고가공사장 소음으로 풍림아이원오피스텔 거주자 생활불편	파쇄 방법 개선 등 소음 최소화를 위한 공사장 관리감독 강화	수용
	‘16.04.06.	서울역고가 철거 공사에서 발생하는 소음, 비산먼지 등으로 오피스텔 주민 생활불편	소음 최소화, 비산먼지 발생치 않도록 공사감독 강화 조치	수용
	‘16.04.07.	서울역고가 공사장 소음으로 연세빌딩 거주자 불편	소음 최소화, 비산먼지 발생치 않도록 공사감독 강화 조치	수용
	‘16.04.12.	서울역고가 바닥판 철거 공사로 인해 소음대책	콘크리트 부재 절단 방식 등 소음 최소화 조치	수용
	‘16.04.21.	서울역고가 철거공사로 인해 주변 건물 사무실이 업무에 지장	바닥판 철거공사 시 소음 저감을 위해 절단 후 다른 곳 이동 등 공사소음 최소화를 위해 공사감독 강화 조치	수용
	‘16.04.27.	만리동 고가도로 공사 소음으로 생활불편	교각 보강공사에 발생하는 소음으로 주간 공사 위주로 공사토록 공사감독 강화	수용
	‘16.05.30.	서울역고가 바닥 야간철거 공사 조명으로 인해 생활불편	철도구간은 야간공사가 불가피한 것으로 불편 없도록 공사감독강화	수용
	‘16.06.22.	서울역고가 바닥철거 공사 분진과 소음 해소대책	생활에 지장이 없도록 주간공사와 가림막 설치 등 공사감독 강화조치	수용
	‘16.11.24.	서울역 고가 공원화 건설현장 소음과 먼지로 인해 생활불편	공사장 소음, 비산먼지 대책을 강화하는 공사관계자 교육 등 공사관리 강화 조치	수용
	‘16.12.30.	서울로7017 공사 회현역 주변 공사보호벽으로 인해 통행불편	교통 안전요원 추가배치 등 조치	수용
토목	‘17.01.02.	서울역고가에서 회현역사이 방호벽 조정	도로중앙 보행로 설치구간 방호벽 안쪽 으로 조정해서 차량 통해 불편함 최소화	수용
	‘17.01.05.	만리동 광장앞 버스정류장 이용불편	버스정차시 정류장에 가깝게 정차하도록 버스운전자에게 지도 실시	수용
	‘17.02.04.	서울로7017프로젝트 공사장인 중림동 만물상 도로 포장 높이 조정 건의	주민의 의견을 반영하여 포장 높이 조정조치	수용
	‘17.02.08.	서울로7017프로젝트 공사 소음으로 인해 연세세브란스 빌딩 입주 주민 생활불편	서울역 고가 교각의 노후된 콘크리트 제거과정에 발생한 소음으로 저녁시간대 등 생활에 불편 없도록 공사관리 강화조치	수용
	‘17.02.14.	서울역 고가 철거 공사 구간이 대우재단빌딩 주변 안전요원 배치 등 안전관리 대책 필요	서울역 고가 보수 보강 전 공사 구간에 안전요원 배치 등 안전강화 조치	수용
	‘17.02.15.	서울로7017프로젝트 공사 구간인 중림동 일대 보도블럭 교체공사장에 보행로 확보 조치	안전요원 배치, 보행로 확보 등 보행자 안전통행 확보 조치	수용
	‘17.02.21.	청파로 주변 보도블럭 공사로 영업에 지장 초래 등 생활불편	우천 등으로 다소 지연 되었으나 2.24일까지 완료조치	수용
	‘17.02.21.	서울역 고가 공사 구간인 서부역 만리재길로 좌회전 차선 변경 안내문이 없어 통행 불편	서울로7017프로젝트 공사가 진행 중인 구간으로 안내문 추가 배치 조치	수용
	‘17.03.02.	서울역고가 공사 구간인 횡단보도 구간에 폐기물방치로 통행불편	공사관계자를 통해 즉시 제거조치 하였으며 재발방지를 위해 공사감독 강화조치	수용
	‘17.03.02.	서부역 광장 공사로 인해 서울역디오빌 주차장 진입불편	디오빌빌딩 관리소와 협의하여 차선변경 등 개선조치	수용
	‘17.03.06.	우리은행 중림동지정 앞 정류소 주변 공사잔재로 불편	버스정류장 임시이전 등 조치	수용
	‘17.03.07.	회현역7번출구 앞 인도를 넓히는 야간 공사로 인해 생활불편	소음이 발생하는 불가피한 공정으로 야간소음 최소화를 공사감독 강화조치	수용
	‘17.03.11.	토요일 야간에 공사하는 만리동 고가도로 공사로 인해 지역주민 수면 부족 등 생활 불편	한국전력공사에서 지중화 공사에서 발생한 소음으로 관계기관과 협의를 통해 소음이 발생하지 않도록 조치	수용
	‘17.03.17.	서울역고가 보수보강공사에서 발생하는 분진으로 주유소 영업지장	고가의 노후된 콘크리트 교각 보수 공사에서 발생하는 분진으로 살수차 추가 투입 등으로 비산먼지 최소화 조치	수용
	‘17.03.27.	만리동 주변 서울역고가 보수보강 공사에서 발생하는 비산먼지 대책	만리광장 조성공사에서 불가피하게 발생하는 비산먼지 방지를 위해 주기적 살수 등 비사먼지 저감 조치	수용
	‘17.04.03.	만리재로 보도불럭 공사를 하면서 우동집 식당앞 공사자재 방치로 영업지장	방치된 자재 즉시 제거조치 등 공사관리 강화 조치	수용
	‘17.04.07.	서울역고가 글라인드로 작업에서 발생하는 소음과 분진으로 생활불편	가림막, 살수차 정기배치 등 보강조치	수용
	‘17.04.10.	출근시간대 서울역 고가 공사 공사 지양	출퇴근시간대는 불가피한 공사외 차로를 막고 하는 공사 지양조치	수용
	‘17.04.10.	서부역 버스정류장 공사 안내간판이 승객 안전에 도움이 되지 않으니 제거조치	안내간판 신속히 제거조치	수용
토목	‘17.04.23.	7017포로젝트 서부역 공사장 부근 보행로 확보 미흡으로 통행불편	보행로 확보 및 안전도우미 배치 등 조치	수용
	‘17.04.25.	서울역고가 공사 분진과 소음으로 인해 자영업 하는 영세업소 영업지장	소음과 분진 방지를 위해 공사 관계자 행정지도 등 공사 관리 강화조치	수용
	‘17.05.04.	서울역 고가보행길 공사에서 발생하는 미세먼지로 생활불편	공사장 주변 살수차 정기배치 등 미세먼지 저감토록 공사감독 강화	수용
	‘17.05.10.	퇴계로로 진입하는 도로가 공사로 인해 1차로로 좁아져 통행불편	교통도우미 상시 배치 등 통행불편 우선토록 공사관계자 행정지도 강화	수용
	‘17.05.18.	중구 남대문시장 악세사리 상가가 서울로 공사에서 발생하는 분진으로 영업에 많은 지장	미세먼지가 발생되지 않도록 살수차 등 분지방지 대책 마련시행	수용
	‘17.05.19.	회현역 신세계백화점 앞 서울역 방향 1차선만 통행토록 하여 차량정체로 불편	도로포장과 차선도색 작업시에는 차량통제가 불기피한 것으로 교통안전도우미 배치 등 조치	수용
녹지	‘17.2.21	공사중 차선을 좁히고, 바리케이트가 제대로 설치 되지 않아 사고위험이 있음	공사로 인해 불편을 드림점 송구하게 생각하며, 즉시 시정 하였습니다.	수용
	‘17.4.10	서울역고가 보행길조성공사구간 내 도로 노면상태로 인해 불편초래, 천을 덮거나 우회하도록 조치요청	서울로 보행길 공사와 함께 한양도성길 흔적남기기 사업의 일환으로 석재포장을 하고 있어 부득이 차선을 우회하여 공사를 추진하게 되어 도로 노면에 미흡한 점이 있었습니다. 노면상태를 확인하여 이용에 불편이 없도록 조치하겠으며, 최대한 빠른 시일내공사를 마무리 하도록 하겠습니다.	수용
	‘17.4.11	서울역에서 퇴계로까지 공사현장확장으로 1개차로 통행제한하고 있어 교통정체가 심하니 불편을 최소화 할 수 있도록 조치요청	서울역 보행로 공사와 함께 한양도성길 흔적남기기 사업의 일환으로 석재포장 공사중에 있어 부득이 1개차선을 막고 차선을 우회하여 2개차선을 확보후 공사를 진행하고있습니다. 차로 우회등의 불편사항은 최대한 빠른시간내 공사를 마무리하여 불편을 최소화 하도록하겠습니다.	수용
	‘17.4.15	퇴계로 도로공사구간 노면의 요철이 심해 사고가 발생하여 어깨와 허리에 부상을 입어 담당자와 통화 및 추가사고가 발생하지 않도록 도로를 점검하여 안전하게 마무리를 해달라는 내용	공사구간은 요철이 없도록 임시 포장을 시행하고, 본 공사 완료후에는 도로 전 구간을 재포장할 계획입니다. 사고로 인한 부상은 공사현장별로 공사보험에 가입해 있으므로 보험사를 통해 해결하시는 것이 가장 최선의 방법입니다 그래서 시공사에 이 건과 관련해서 보험사에 접수될 수 있도록 조치하였습니다.	수용
	‘17.4.20	남대문고가 맞은편 서울역고가 공사장 공사현장 물뿌림없이 공사하여 먼지로 통행불가한 사항 으로 조치요망	공사시행시 물뿌림을 함께하여 먼지 최소화하여 시공토록 조치하였습니다.	수용
	‘17.5.4	횡단보도 건너는 사이길에 현장장비들이 왔다갔다 하는데 통행하는 보행자를 봐주시는 분이 없네요 관찰부탁드립니다^~^	장비 진출입시 신호수가 함께하고 있으며 횡단보도에는 보행도우미를 배치하고 있으나, 배치된 보행도우미가 부재한 상황으로 앞으로 이러한일이 발생하지 않도록 현장조치토록하겠습니다.	수용
	‘17.5.12	서울역 서부교차로 인근양방향 도로에 공사 차량 및 공사자재 적치로 통행이 어려우니 빠른 조치를 요청	현재 차량 및 자재 정리 후 포장을 완료하였습니다.	수용
녹지	‘17.5.14	공사중 건축물 상부 작업자의 안전한 이동을 위한 조치가 부족하니 안전에 주의를 기울여 달라는내용	부득히 현장에서 진행된 사항이었으나 앞으로는 안전교육을 철저히 하고 장비착용등 현장안전을 위해 최선을 다하도록 하겠습니다.	수용
	‘17.5.16	서울로7017공사장은새벽3시부터보도블럭 공사로소음이심하여민원이많이들어옴. 새벽3시부터공사를해도되는지답변부탁드립 니다.	서울로7017 공사장에 새벽시간 보도공사로 소음이 발생 하여 불편하다는 민원에 대하여 우선 사과의 말씀을 드립 니다. 공사일정과 주간공사가 어려운 구간등 야간에 공사를 할 수 밖에 없는 부득이한 사정으로 인해 불편을 드렸습니다. 죄송합니다. 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 노력 하겠습니다.	수용
	‘17.5.16	'서울로'에 식재된 수목이 도로쪽으로 나와 차량에 걸리니 조치하고 공사차량으로 인한 불편이 있으니 조치하여 달라는 내용	부득이 공사차량이 많이 있었으나, 공사마무리 단계로 불편을 줄이도록 하겠습니다. 도로쪽으로 난 나뭇가지는 전지하였으며, 생장을 계속하는 나무인 만큼 향후에도 지속 관리를 하도록 하겠습니다	수용
	‘17.5.16	서울로7017공사차량의주정차로인해교통통행이불편하여지도관리요청	서울로 개장과 공사마무리로 향후 이러한 문제가 발생되지 않도록 하겠습니다.	수용
	‘17.5.19	공사중 먼지 발생이 심하니 조치를 요청	보도포장 과정에서 블록을 절단하며 물을 뿌리고 작업을 하였으나 미비하여 먼지가 심하게 발생되었습니다. 향후 이러한 일이 발생되지 않도록 노력하겠습니다,	수용
	‘17.5.19	서울로에 한여름 낮에 햇빛을 피할 수 있도록 등나무를 심고 햇빛차단막이 있었으면 좋겠다는 내용	서울로는 전구간을 50개과로 구분하여 식물을 과별로 식재하였습니다. 서울로에 식재된 키큰나무들은 현재 옮겨 심은지 얼마 안되어 잎이 많지 않지만 앞으로 무성한 잎으로 그늘을 제공하여 줄것으로 기대하고 있습니다. 일부구간 키작은 나무와 초화류가 식재되어 그늘이 없는 곳에는 그늘막 10개를 설치하였습니다만, 서울로를 찾아주신 이용객의 불편이 있어 그늘막 추가설치를 검토하고 있습니다. 아울러, 식재배열에 따라 등나무는 콩과식물로 콩과에 식재되어 있습니다.	수용
	‘17.5.22	서울로에 아직 나무가 작아서 그늘이 없으니 그늘막을 보강 요구	일부구간 키작은 나무와 초화류가 식재되어 그늘이 없는 곳에는 그늘막 10개를 설치하였습니다만, 서울로를 찾아주신 이용객의 불편이 있어 그늘막 추가설치를 검토	수용
	‘17.5.22	서울로에 퇴약볕을 피할 수 있는 그늘막과 커피한잔, 물한잔 할 수 있도록 서울역 고가보행로 개선요청	서울로에 식재된 키큰나무들은 현재 옮겨심은지 얼마 안되어 잎이 많지 않지만 앞으로 무성한 잎으로 그늘을 제공 하여 줄것으로 기대하고 있습니다. 일부구간 키작은나무와 초화류가 식재되어 그늘이 없는곳에 그늘막10개를 설치하였습니다만, 서울로를 찾아주신 이용객의 불편이 있어 그늘막 추가설치를 검토하고 있으며, 서울로에 위치한 다방, 음수대등을 활용하여 휴식을 취하실수 있을것으로 생각됩니다.	수용
녹지	‘17.5.22	가로수 보호틀 설치후 자갈이 채워지지 않아 보행시 위험	보호틀 하부 자갈을 채우고 있으며, 앞으로는 보호틀과 채움제가 동시에 설치될수 있도록 조치	수용
	‘17.5.26	서울로를 방문하셨는데 우리나라 국화인 무궁화가 없는 것 같아 무궁화를 심어주길	서울로는 식물과별로 가나다순 식재, 무궁화는 아욱과에 해당되며 11개의 식재포트에 큰나무7주, 작은나무40주를 심었음.	수용
	‘17.5.27	서울로에 ‘남천’의 수목명판이 거꾸로 붙어 있으니 조치요망	해당명판은 제대로부착, 서울로에 식재된 수목을 안내하는 명판인 만큼 앞으로 더욱 세심히 관리	수용
	‘17.5.29	서울로에 설치된 화분하단의 안내판이 파손 되어 내부전기장치가 노출되어 있어 안전사고의 위험	명판이 훼손되어 재제작에 시간이 소요되어 부득이 임시 조치 하였습니다. 조속한 시일내 명판을 설치하겠음.	수용
	‘17.5.30	서울로에 그늘막 설치와 관련하여 기둥을 세워 설치하는 그늘막을 제안	서울로에 설치되는 시설물등은 현상설계 당선자인 위니마스와 협의하여 서울로의 전반적인 설계컨셉과 환경등에 맞게 설치하고 있습니다. 서민석님께서 제안해주신 그늘막에 대해서도 설계컨셉과 지리적, 환경적 특성등을 함께 고려 하여 검토될수있도록하겠습니다.	수용
	‘17.6.5	서울로에 시멘트화분이 아닌 더많은 나무가 심어졌으면 좋겠다는 제안	서울로는 공원이 아닌 보행로로 공중에 있으며 폭이 정해져 있고 구조적으로 기존 고가도로를 이용하기 때문에 토양을 얇게 깔아 낮은 식물을 심는 것이 아니라, 높은 화분을 만들어 큰나무를 심는방식으로 조성되었습니다. 현재 식재된 수목은 옮겨 심은지 얼마 안되어 잎이 많지않지만 앞으로 무성한 잎으로 자라날 것으로 기대하고있습니다.	수용
	‘17.6.7	남대문시장 방향 서울로의 시각장애인 점자 유도블럭이 비가 올 때 미끄러우니 시급히 조치하여 달라는민원	전화로 설명드린 바와 같이 현재 자재준비 중으로 다음 주 중에 개선작업을 시행할 예정이며, 혹여 공사전 비가 올 경우 제안해주신 바와 같이 점자유도블록을 덮어 미끄럼을 방지 할 수있도록 하겠습니다.	수용
	‘17.6.14	서울로에 금송을 식재한 이유와 장미광장 삼거리에 이정표를 달아 달라는민원	서울로는 퇴계로에서부터 식물‘과’를 한글 가나다순으로 배치하고 각‘과’내에 나무들을 심어 나무들의 비슷한 점과 차이점을 알수 있도록 하였습니다. ‘과’에 속하는 수목에는 향토수종도 있지만 국내에 분포하는 외래수종도 많이 있습니다. 금송이 식재된 낙우송과에는 낙우송, 메타세쿼이아, 금송이 있으며, 미국, 중국, 일본이 원산지인 외래수종이나 우리나라에도 분포하여 생육하고 있는수종으로 금송은 겨울철에도 푸른 상록성 수종으로 식재되었습니다. 장미무대가 있는 장미광장에는 장미광장 입구 설치된 안내판(이정표)에 안내지도를 부착하였고, 중림동, 만리동, 청파동방향 유리난간에 방향안내문을 부착하였습니다.	수용
	‘17.6.23	만리재로보행환경개선공사중서계동237-5앞에화단조성하면서출입구를남겨달라는내용	현장에서 만나 뵙고 설명드린 바와같이 건물 진출입에 불편이 없도록 화단을 조정하여 시공할 예정임을 알려드립니다.	수용
녹지	‘17.4.26	서울 중구 회현역 인근의 10m여 길이의 점자블록 다시 깔아주세요.	회현역 인근 점자블록이 없어진 사항은 서울로 7017 프로젝트 건설공사 관련 한양도성 흔적을 재현하고자 콘크리트 블록을 석재블록으로 교체시공하면서 발생된사항임을 알려드립니다. 시각장애인의 불편민원을 해소하고자 유관부서와 협의 중에 있음을 알려드리며 빠른 시일내에 최선의 방안을 강구하여 조치될 수 있도록 하겠습니다.	수용
	‘17.5.14	- 서부역(서울역)고가 도로 있던 자리에 공원 조성 공사로 인해 발생되는 소음으로 불편함이 큰데, 공사현장에서는 새벽까지도 보도 블럭을 까느라 정신이 없다고 합니다. - 소음이 안들렸으면 좋겠다고 하며, 이에 대한 민원접수 요청하십니다.	서부역 앞 공원조성공사는 서울로 7017 프로젝트 건설공사 관련 만리동 광장 조성공사로 2017년 5. 16일 자로 포장공사를 마무리 하기 위하여 부득이 야간작업을 할 수 밖에 없는 실정이었습니다. 다시한번 소음으로 인한 불편을 드리게 한점에 대하여 죄송스럽게 생각합니다. 이제는 포장공사가 마무리되어 야간소음으로 인한 불편사항이 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하겠습니다.	수용
	‘17.5.16	서울역 환승세타에서 스케어빌딩 가는쪽과 연세재단 가는쪽 보도블럭 적체물들이 위험하게 놓여서 있어 사고 위험이 있습니다 보행자 통로 를 확보 하고 시정을 요구 하는 바입니다	보도블럭 적체는 서울로 7017 프로젝트 건설공사 관련 퇴계로 광장 포장공사시 발생된 사항임을 알려드리며 보도블럭 적치물은 5.19일 퇴계로 광장 포장공사를 마무리하면서 모두 제거조치하였음을 알려 드립니다.	수용
	‘17.5.19	서울로 7017이 개통전으로 가보지는 않았 으나 휴식공간이라고 하는데 나무가 작아서 그늘이 없음.	서울로 7017 보행로 조성공사 현장에 그늘막을 설치하여 그늘을 제공 토록 하였으며, 부족한부분에 대하여도 추가로 그늘막을 설치 계획입니다. 향후 수목이 자라면 그늘이 제공되고 쉴곳이 많아질 것은 당연한 일이고요, 수목 성장시 태풍피해가 우련된다는 사항에 대하여는 수목하부 포트내에 지중 지주목을 설치하여 넘어짐을 예방조치를 하였음을 알려드립니다.	수용
	‘17.5.19	서울역 고가 마무리 공사 작업을 하는듯 한데 서울역 고가 초입쪽에서 공사하시는 분들이 물을 막 차도쪽으로 뿌려대서 본인차량 세차했는데 더러워졌다며 담당책임자 전화통화 요청	서울로 7017 프로젝트 보행로 조성공사 마무리 청소중 물을 차도쪽으로 뿌려 차량을 더럽게 한점에 대하여 죄송스럽게 생각하며 작업인부를 대신해서 진심으로 사과드립니다. 앞으로 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 작업인부들의 안전교육을 실시하였음을 알려드립니다.	수용
	‘17.5.22	나무를 더심던지 바닥을 잔디화 하던지 아쉬워보이네요	수목 추가식재 요구사항에 대하여는 모든 식물이 과구분선으로 구분식재 되어 초화류와 관목류 부분에 대하여 수목이 부족한 듯 보이고 있습니다. 이부분에 대하여는 당선자에게 건의하여 추가식재 등을 검토 하고자 하며, 바닥에 잔디화 하는 문제에 대하여도 또한 당선자에게 건의토록 하겠 습니다.	수용
	‘17.6.9	중구 중림동 경기여상입구(02-103) 정류장 뒷쪽에 보도블럭 장애인유도블럭1개 깔고 남은것을 거기 남겨뒀다고 함 그리고 보도블럭을 대충 깔아놨는지 서울로 개장한지 한달도 안되었는데 벌써 보도블럭 높이가 맞지 않는다고 함	현장확인 후 조치 완료 함	수용
	‘17.7.11	보도공사로 인한 점자블록 철거(점자블록 윈상복구 필요)	말씀하신 보도는 ‘도로로 끊긴 한양도성의 흔적을 바닥에 표시한 것’으로 흔적표시 후 보도에 점자블록을 설치하였습니다. 그러나 맨홀과 한양도성 흔적 표시문구인 ‘서울한양도성’이 표기된 부분이 있어 부득이 점자블록을 설치하지 못하였음을 이해하여 주시기 바랍니다.	수용
	‘17.7.11	서울로에 있는 화분은 식물표기한 이름이 이다른데ㅡ 네이버 자료가 잘못된건지 진짜 ㅡㅡ궁금하네요	당초 물옥잠과를 대표하는 식물인 물옥잠을 식재하고자 하였으나, 물옥잠이 한해살이 식물로 봄철 생장이 늦고 이식이 어려워 우선 부레옥잠을 식재하게 되었고, 추후 물옥잠의 생장을 고려하여 교체하고자 하였으나 교체하지 못했습니다.	수용
녹지	‘17.9.5	옆 난간 손잡이를 잡고 걸으니 밑에 끼워져있는 몇몇 네모난 돌들이 흔들거려 걷기가 조금 불편했습니다. 교체해주셨으면 좋겠습니다.	배수로 하부 정비 등을 위해 덮개를 열고 닫는 과정에서 일부 수평을 맞추지 못하여 흔들림이 발생된 것으로 점검을 실시하여 흔들림이 없도록 조치하겠습니다.	수용
	‘17.9.10	서울로 7017 공원에 나무나 풀 이름이 붙어 있는데, 일부가 잘못 부착되어있다고 함. 전문가가 전부 다시 조사해서 수정해 달라 건의함.	식물명과 명판이 맞지 않는 경우가 있어 명판을 교체하거나 수종을 교체한 바 있습니다. 말씀하신 참나무류는 식재적기에 교체식재 할 계획입니다. 앞으로 식물 안내 명칭을 식물에 맞게 붙여 잘못된 사례가 발생하지 않도록 하겠습니다. 서울로 식물을 꼼꼼히 살피시고 지적해 주신 점 다시한번 감사드립니다.	수용
건축	‘16.8.15. ‘16.9.5.	서울로 7017 프로젝트 공사로 인해 버스 정류소 주차구역이 지워져 안전사고가 우려 되어 정류소 위치이동 조치요구하는 민원접수	관할구청(중구)과 협의하여 정류소 주차구역 및 위치 조정 하여 민원해소	수용
	‘16.9.23	서울로 7017 프로젝트 공사로 인해 일부 보행구간을 칸막이로 막았으나 너무 어두워 안전사고가 우려되어 가로등 설치 요구하는 민원 접수	보안등을 설치하여 통행에 불편함이 없도록 조치하여 민원 해소	수용
	‘17.2.3. ‘17.2.8. ‘17.2.21	서울로 7017 프로젝트 서부역 고가 하단 도로포장 및 점등 조치 요구 민원접수	공사기간 중 임시로 만든 인도터널에 도로포장을 보완하고 야간에 조명을 설치하여 민원 해소	수용
	‘17.4.24	서울로 7017 프로젝트 서부역 고가 하단 분진발생 및 안전시설 미비사항 조치 요구 민원접수	살수조치 및 안전망 설치로 보행에 불편함이 없도록 조치 하여 민원 해소	수용
	‘17.6.11. ‘17.7.18.	서울로 7017 프로젝트 계단 안전조치 요구 민원접수	계단을 보완 시공하여 통행에 불편함이 없도록 조치하여 민원 해소	수용
	‘17.7.5	서울로 7017 프로젝트 엘리베이터 진입부 바닥 높이차로 인한 통행 불편 민원접수	엘리베이터 진입부 보도블럭 높이를 조절하여 턱이 발생하지 않도록 조치하여 민원 해소	수용
설비	‘17.04.24	조명 색상 개선	푸른색 조명이 익숙하지 않을 수 있으나 하나의 작품으로 이해하도록 설득함	미수용
	‘17.05.26	조명 깜박임	현장확인후 정상가동 조치함	수용

2) 공사 중 발생한 안전사고 현황 및 처리 현황

구분	일자	사고내용	처리결과	비고
낙하	‘16.07.23.	토사 터파기 후 바닥정리 중 1.5m 높이에 적치된 토사내 돌이 굴러서 근로자의 골반을 타격함	강북삼성병원으로 이송 치료 후 산재보험처리
추락	‘16.12.20.	KT인터넷 설치 중 케이블 전선을 넘겨주는 과정에서 몸의 중심을 잃고 2m 아래로 추락	강북삼성병원으로 이송 치료 후 산재보험처리

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.08.