문서번호	기전과-24
결재일자	2018.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김윤재		안종필	01/02 최태용
협조
	주무관		권택준

2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역 결과(12월) 보고

2018. 1.

기 전 과

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리 사업소 도로터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(12월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

○ 용 역 명 : 2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

○ 계약금액 : 35,508,000원

○ 계약기간 : 2017. 3. 1. ~ 2017. 12. 31.

○ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점검내용	확인자	비고
북악	12. 11.	‣ 105.3㎒수신기 전원 콘넥티 접속불량, 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	이호
구기	12. 11.	‣ 106.1㎒ 피드백 잡음, 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	이호
동망봉	12. 11.	‣ 99.1㎒ 송신기 출력 낮음, 높임 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	이호
공릉	12. 05.	‣ 107.7㎒ 송신기 출력 낮음, 높임 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검	유재성
삼청	12. 11.	‣ 89.1㎒~104.5㎒ 수신기 잡음 섞임, 수리 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검	이호
자하문	12. 11.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	이호

□ 향후계획

○ 라디오 재방송설비 유지 보수용역 준공

붙임 1. 재방송설비 유지보수용역(12월분) 점검결과 보고서 1부. 끝.