문서번호	생활체육과-53		주무관			체육시설팀장			생활체육과장	행정국장
결재일자	2018.1.3.
			김태훈			강창표			홍관표	01/03 김유호
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

2018년 수영장 수질검사(지도점검) 계획

추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전·위생 기준)

추진개요

기    간 : 2018. 1 ~ 12월 <비수기 월2회, 성수기(7, 8월) 주2회>

대    상 : 수영장 7개소(공공 4ㆍ민간 3)

점 검 자 : 담당공무원 2명

점검방법

- 수질 검사 : 간이수질검사, 종합수질검사, 중금속 검사

- 안전위생기준 준수여부 점검 : 입장정원, 안전요원 배치 여부 등

점검결과 : 점검결과 통보 및 위반업소 행정조치

소요예산 : 2,818천원

수영장 수질검사 급량비, 여비 등 : 268천원

수영장 수질측정기 구매 :       2,550천원

행  정  국

생활체육과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
일상감사 사항	□ ▪		대상							■	비대상					경영감사팀 협 조 ( )
			대상업무 : 계약 □, 민간위탁 □, 주요시책 □, 이․전용 □
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(구 2,818천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2018년 수영장 수질검사(지도점검) 계획

우리구 관내 수영장 시설에 대해 안전·위생 기준에 대한 지도점검을 통하여 안전하고 쾌적한 수영장 이용환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전·위생 기준)

여름철 수영장 안전점검 계획(서울시 지침)

Ⅱ		추진방향

수영장 현장 지도점검으로 안전하고 쾌적한 수영장 이용환경 조성

정기적인 수질검사를 통해 이용자의 수인성 질환 감염 예방

노후 수질측정기기 교체를 통한 수질점검의 신뢰성 확보

Ⅲ		수영장 현황

구분	시 설 명	대 표 자	소 재 지	수영조 면적(㎡)	입장정원	레인수	비고
공공	동작구민체육센터	동작구 시설관리공단	여의대방로16길 53	375	150	6
	서울여성플라자		여의대방로54길 18	375	155	6
	흑석체육센터		현충로 73	325	134	5
	사당문화회관		사당로8길 9	258	90	4
민간	태평수영장	오의룡	동작대로 115	360	144	5
	오션키즈(사당)	백대혁	동작대로29길 115	158	80	3
	오션키즈(대방)		노량진로 26	243	120	5

Ⅳ		추진계획

1		수영장 지도점검

기  간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31(연중)

대  상 : 수영장 7개소(공공 4ㆍ민간 3)

공공 : 동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관, 서울여성플라자

민간 : 태평수영장, 오션키즈(사당센터), 오션키즈(대방센터)

※ 흑석체육센터는 재개관(2018. 7월 예정)까지 점검대상에서 제외

점검자 : 담당공무원 2명

수질기준 검사

검사주기

- 비수기 : 월2회(현장간이수질검사 1ㆍ종합수질검사 1)

- 성수기 : 주2회(현장간이수질검사 1ㆍ종합수질검사 1)  ※ 7, 8월

검사항목 및 기준 : 체육시설 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제23조[별표6]

구 분	적 용 기 준 치
유리잔류염소	0.4 ~ 1.0㎎/ℓ(ppm)
수소이온농도(PH)	5.8 ~ 8.6
탁도(NTU)	1.5 이하
과망간산칼륨	12㎎/ℓ
대장균군	10㎖ 시험대상 욕수 5개중 양성이 2개 이하
중금속	비소 0.05㎎/ℓ, 수은 0.007㎎/ℓ, 알루미늄 0.5㎎/ℓ 이하

검사방법

구 분	검 사 항 목	검 사 방 법	비 고
현장간이 수질검사	유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도	담당자가 현장에서 휴대용 수질검사기로 검사
종합수질 검사	탁도, 과망간산칼륨, 대장균군	욕수 채수(1ℓ물통 1개, 100㎖물병 5개)하여 보건소(보건의약과)에 검사 의뢰
중금속 검사	비소, 수은, 알루미늄	욕수 채수(1ℓ물통 1개) 하여 서울시보건환경연구원에 검사 의뢰	년 1회

안전위생기준 준수여부 지도점검

점검시기 : 수질검사 및 체육시설 안전점검 시

점검내용

- 수영장 입장정원 준수 여부

- 수상안전요원 배치 여부

- 구명장비 및 구급약품 비치 여부

- 수영장 정원, 욕수 순환횟수, 잔류염소량, 준수사항 등 게시 여부

점검결과 조치

수질검사 결과 해당 수영장에 결과 통보

행정조치

- 현장간이수질검사 및 안전위생기준 준수여부 부적합시 현장시정조치

- 종합수질검사 결과 부적합시 공문으로 결과 통보 및 시정명령

※ 시정명령을 받고 이행하지 않을 시 영업정지 등 행정처분

2		수질측정기 구매

측정기 보유현황

품 명	모 델 명	구 입 시 기	수 량	비 고
유리잔류염소 측정기	DC-1200-CL	2003. 1.	1
수소이온농도 측정기	HM-20P	2004. 1.	1
탁도 측정기	2020WE	2016. 2.	1

※ 유리잔류염소 및 수소이온농도 측정기 노후(수질분석기 내구연한 10년)

측정기 구매계획

구입시기 : 2018. 1 ∼ 2월 중

구입품목

품 명	수 량	소요예산(천원)	비 고
계	3	2,550	시약 및 측정용 셀 호환을 위해 동일 모델(단종 시 상위 모델) 구입
유리잔류염소 측정기	1	700
수소이온농도 측정기	1	450
탁도 측정기	1	1,400

기대효과

측정기 최신화로 수질검사 신뢰성 확보

대체용 마련으로 고장 등 측정기 문제발생 시 즉각 대처 가능

향후 점검 대상시설(수영장) 증가 시 2개 점검반 운영 기반 마련

Ⅴ		소요예산

소요예산 : 2,818천원

(단위 : 천원)

구 분	소요예산	산 출 내 역	예산과목
			정책	단위	세부	편성목	통계목
계	2,818
잔류염소 시약 등 소모품 구매	88	22,000원 × 4박스	생활체육 육성	체육시설관리	생활체육시설관리·조성	일반운영비	사무관리비
주말 수질검사 급량비	80	8,000원 × 2명 × 5일
주말 수질검사 여 비	100	10,000원 × 2명 × 5일					여비
수질측정기 구매	2,550	잔류염소측정기 700,000원 ph측정기 450,000원 탁도계 1,400,000원				자산취득비	자산및물품취득비

Ⅵ		행정사항

종합수질검사 시 수영장 욕수 수질검사 – 보건소(보건의약과)

중금속 기준 수질검사 – 서울특별시 보건환경연구원

붙임  수영장 지도점검표 1부.  끝.