문서번호	누수방지과-178
결재일자	2018.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김선호		유승효	01/08 강신재
협조

2018년 재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리계획

2018. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리계획

재개발·재건축지역 내 상수도 시설물의 체계적인 관리 및 순찰 · 점검 강화로 유수율 증대에 기여하고자 관리계획을 보고 드림.

1		재개발․재건축지역 현황

관리대상 : 216개소

❍ 사업 형태별 현황

- 재개발 지역 : 97개소

- 재건축 지역 : 106개소

- 도시환경 정비지역 : 13개소

❍ 단계별 사업 현황

(2017.12.31. 기준, 단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	216	25	49	33	12	10	25	41	21
사업시행 인가	71	7	14	12	3	4	5	19	7
관리 처분계획 인가	57	5	14	6	5	2	12	9	4
착 공	88	13	21	15	4	4	8	13	10

※ 집중관리 대상 : 57개소 (처분계획 인가로 사업단계가 관리 변경되는 현장 포함)

2		2017년 추진사항

합동 점검(본부·사업소)

○ 점검결과 지적사항

사업소	점검 시기	건수	지적 사항	점검 현장	조치 내용
중부	상반기	1	플러그 미설치	장위 7구역	플러그 설치
	하반기	1	플러그 미설치	장위 7구역	플러그 설치
서부	상반기	1	플러그 미설치	가재울 5구역	플러그 설치
	하반기	1	플러그 미설치	홍은 3구역	플러그 설치
		1	플러그 미설치	홍은 3구역	플러그 설치
		1	플러그 미설치	염리 3구역	플러그 설치
		1	플러그 미설치	아현 2구역	플러그 설치
		1	플러그 미설치	아현 2구역	플러그 설치
남부	상반기	1	플러그 미설치	동작 1구역	플러그 설치
	하반기	1	봉인 탈락	상아현대아파트	봉인 설치

※ 상반기(4. 10.~4. 18.), 하반기(11. 20.~11. 29.) 본부·사업소 합동 점검결과

GIS시스템 입력

○ GIS시스템 주요 입력 사항

구 분	기본정보	세부 추진 사항				비고
		협의	순찰/점검	철거/폐쇄	폐전
사업시행인가	○	○	×	×	×
관리처분 계획인가	○	○	○	×	○
착 공	○	○	○(분기)	○	○

○ 단계별 입력 실태 점검 결과

- 사업대상(기본정보) 입력 결과

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
입력 대상(전체)		199	28	47	30	13	10	25	29	17
입력 항목 수		1,194	168	282	180	78	60	150	174	102
점검 결과	사업대상	199	28	47	30	13	10	25	29	17
	항 목 수	1,148	124	282	178	78	60	150	174	102
입 력 율(%)		96.1%	73.8%	100%	98.9%	100%	100%	100%	100%	100%

- 세부 추진사항 입력 결과

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
입력 대상	소 계	199	28	47	30	13	10	25	29	17
	사업시행	69	10	16	13	5	4	4	11	6
	관리처분	57	5	14	6	6	3	10	8	5
	착 공	73	13	17	11	2	3	11	10	6
입력 항목 수	소 계	662	95	157	92	39	31	99	93	56
	사업시행	69	10	16	13	5	4	4	11	6
	관리처분	228	20	56	24	24	12	40	32	20
	착 공	365	65	85	55	10	15	55	50	30
점검 결과	소 계	623	70	156	86	39	30	98	89	55
	사업시행	62	7	16	9	5	4	4	11	6
	관리처분	208	7	55	23	24	12	39	28	20
	착 공	353	56	85	54	10	14	55	50	29
입 력 율(%)		94.1%	73.7%	99.4%	93.5%	100%	96.8%	99.0%	95.7%	98.2%

3		2018년 추진계획

자체 점검 (사업소)

○ 시  기 : 분기 1회

- 본부 합동점검과 별도로 자체점검 년 4회 실시

○ 대  상 : 216개소

- 사업시행인가(71개소), 착공(88개소) : 진행사항 등 점검

․사업시행인가 단계에서 관리 처분계획 인가로 변경되는 현장은 집중관리

․착공 단계에서 준공(입주 진행 등)단계인 현장은 점검 제외

- 관리처분인가(57개소) : 집중관리 대상 - 이주 및 철거 현장

○ 집중관리 대상 점검 사항

- 누수 발생, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ GIS시스템 입력

- 협의, 철거/폐쇄, 폐전(3개 항목) 사항은 발생 시 수시로 입력하고, 순찰/점검 사항은 분기별 1회 입력《준공/입주 현장은 제외》

※ 밸브 철거/폐쇄 항목은 “철거/폐쇄” 항목과 중복되어 입력 대상에서 제외

합동 점검 (본부․사업소)

○ 시  기 : 4월 중(상반기), 10월 중(하반기)

○ 대  상 :  관리처분 계획인가(57개소) - 이주 및 철거 현장

○ 점검 사항(현장 중심)

- 누수 발생, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ GIS시스템 입력 실태 점검

- 상반기(6월 말), 하반기(12월 말) 입력 실태를 점검하여 상, 하반기 유수율 향상 추진사업 평가에 반영

- 협의, 순찰/점검 사항에 대해 내용만 형식적으로 입력할 경우 평가에서 제외(협의 문서, 순찰/점검 복명서 등을 첨부할 경우만 인정)

4		행정 사항

사업소별 자체 추진계획 수립

○ 사업소 여건에 맞게 재개발・재건축 관리 계획 수립

○ 추진계획서 제출 : 2018. 2. 14.(수)까지

유수율 향상 추진사업 평가 자료에 반영

○ 관리계획 수립 및 GIS시스템 입력 관리 실태 등

붙임 : 2018년 재개발·재건축 대상 1부. 끝.