문서번호	수처리연구과-215
결재일자	2018.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김원수	김승훈	최영준		01/10 정득모
협 조
	주무관		임한묵

「나노버블」을 이용한 난지연못 조류제어 효과분석 계획

2018. 1.

서울물연구원

(수도연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「나노버블」을 이용한

난지연못 조류제어 효과분석 계획

서부공원녹지사업소에서 요청한 나노버블 효과분석을 통하여 석촌호수 조류제어 운영과 비교 분석하고자 함.

※ 관련근거 : 서부공원녹지사업소 환경보존과-2683(’17. 12. 19).

Ⅰ		현 황

□ 시설개요

❍ 위    치 : 마포구 성산동 월드컵공원 내

❍ 연못면적 : 24,522㎡ (월드컵공원 난지연못)

〈위 치 도〉	〈하절기 조류발생〉	〈나노버블기 설치·운영〉

난지연못

❍ 저 수 량 : 18천톤 (수심 0.6~1.6m)

❍ 설치장비 : 나노버블기 2대 설치 완료 (서부공원사업소, 2017. 12. 12.)

- 저수량 대비 버블 비율 : 64%〔(144㎥/대·일)×2대×40일/18천㎥×100〕

※ 단, 개천 유지용으로 유입되는 한강수(동절기 900㎥/일)는 미반영 산정

□ 연못 유입용수

❍ 원수유입 : 한강수 (수자원공사 자양취수장에서 취수)

- 원수흐름 : 한강 → 난지연못 → 난지천 → 항동천 → 한강

❍ 유 입 량 : 평균 약1,700㎥/일 (하절기 3,500, 동절기 900)

※ 난지연못 하류인 난지천, 항동천 등 개천 유지관리용수용으로 한강수 유입

Ⅱ		세부추진 계획

□ 분석목적

❍ 나노버블이 동절기의 주요 수질 항목에 미치는 영향

❍ 동절기의 비활성화 조류에 대한 탈리 여부 관찰

□ 수질검사

❍ 검사기간 : 2018. 1. ~ 3. (채수 2회/월)

❍ 측정항목 : 총인(T-P), 총질소(T-N), 클로로필-a(Ch-a) 등 11개

- 호소 생활기준 항목(6개) : 수소이온농도(pH), 총유기탄소량(TOC), 용존산소량(DO), 총인(T-P), 총질소(T-N), 클로로필-a(Ch-a)

- 참고 항목(5개) : 수온, 전기전도도, 암모니아성질소(NH3-N), 탁도, 투명도

□ 바닥층 조류슬러지 육안 관찰

❍ 동절기의 비활성화 조류에 대한 탈리 여부 등 관찰

〈 난지연못 바닥층(’17. 12. 27.) 〉

- 관찰기간 : 2018. 1. ~ 3월. (주 1회)

Ⅲ		행정사항

❍ 분석의뢰 기관과 협업추진 및 효과분석 결과 공유. 끝.