문서번호	정수시설과-396
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	01/12 이성락
협조

유해·위험기계기구 안전검사 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.1.

정수시설과

유해ㆍ위험기계기구 안전검사 시행보고

산업안전보건법에 따라 우리정수센터에서 보유중인 유해․위험기계의 안전검사 주기가 도래하여 아래와 같이 안전검사를 시행하여 기기 유지관리 및 산업안전에 만전을 기하고자 함.

❑ 관련근거

❍ 산업안전보건법 제36조(안전검사) 및 동법시행규칙 제73조의3 제1항

유해하거나 위험한 기계·기구·설비로서 대통령령으로 정하는 것(이하 "유해·위험기계등" 이라 한다)을

사용하는 사업주는 유해·위험기계등의 안전에 관한 성능이 노동부장관이 정하여 고시하는 검사기준에

맞는지에 대하여 노동부장관이 실시하는 검사(이하 "안전검사"라 한다)를 받아야 한다.

안전검사대상 유해·위험기계등의 검사 주기는 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를

실시하되, 그 이후부터 2년마다 실시하여야 한다.

❑ 검사대상(크레인식 3대, 압력용기 12대)

유해․위험 기계명	용 량	수량	설치장소	검사도래일	비고
호이스트	2ton	1	1정수장 할성탄흡착지	2018.2
호이스트	10ton	1	1정수장 중계펌프장	2018.2
천장크레인	10ton	1	1정수장 중계펌프장	2018.2
압력용기	0.4㎥	1	1정수장 약품투입실	2018.2
압력용기	0.5㎥	1	1정수장 여과지	2018.2
압력용기	0.4㎥	1	배출수처리장	2018.2
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	2018.2
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	2018.2
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	2018.2
압력용기	0.5㎥	1	2정수장 송수실	2018.2
압력용기	8.0㎥	1	신설 탈수기동	2018.2
압력용기	0.5㎥	1	신설 탈수기동	2018.2
압력용기	1.0㎥	1	1정수장 오존투입실	2018.2
압력용기	1.0㎥	1	1정수장 오존투입실	2018.2
압력용기	1.0㎥	1	2정수장 오존투입실	2018.2

❑ 검사수수료

❍ 산출 내용

검사품목	규격	단가(원)	수량	금액(원)	비 고
압력용기	2㎥ 미만	33,000	8	264,000
압력용기	30㎥ 미만	44,000	4	176,000
천장크레인	50ton 미만	72,000	1	72,000
호이스트	5ton 미만	59,000	1	59,000
호이스트	5ton 이상	63,000	1	63,000
소 계				634,000
부 가 세				63,400
합 계				697,400

※ 안전검사 수수료 적용기준(고용노동부 공고 제2017-6호)

❍ 소요예산 : 697,400원

❍ 예산과목 : 일반운영비, 사무관리비(검사수수료)

❑ 조치계획

❍ 안전검사가 도래한 유해․위험기계기구에 대해 고용노동부 지정 인증검사기관인 한국승강기안전공단에 안전검사를 신청하여 기기유지관리와 산업안전에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 유해위험기계기구 현황 1부 . 끝.