＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동파·동결 복구시 보온상태 보강조치 철저

1. 겨울철 시민생활안전 급수대책 추진계획(본부장방침, ’17.10.31.)과 관련입니다.

2. 최근 일 최저기온이 영하 15℃까지 떨어지는 등 예년에 비해 강력한 한파가 지속됨에 따라 수도계량기 동파/동결 사고가 다량 발생하고 있습니다.

3. 각 수도사업소 및 서울시설공단에서는 향후 동일한 수용가에서 동파/동결 사고가 재발하지 않도록, 복구 작업시 보온상태 보강조치 및 관리감독을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 수도사업소 및 서울시설공단에서 조치할 사항

- 수도사업소 : 동파 교체 수전에 대한 보온재 보강상태를 주기적으로 점검·감독

- 서울시설공단 : 복구 작업시 보온상태 보강조치 실시

· 수도계량기 함 내부에 보온재(에어캡 등)를 보강하여 설치

· 수도관 주변 틈(비트)을 밀폐하여 계량기 함 내부 외기 침입방지

· 동파방지용 보온덮개 재부착시 계량기함 외부를 투명테이프 등으로 밀폐

· 혹한시 수도꼭지를 조금 틀어 동파를 예방하도록 수용가에 홍보.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,서울시설공단이사장
주무관	김형구		계측관리과장	김오열		요금관리부장	01/12 조세연
협조자
시행	계측관리과-355	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부	/
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	goos@seoul.go.kr	/	대시민공개