품질확인제 수질검사장비 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	代변학준	01/12 代은정호

아리수 품질확인제 및 수질검사에 사용하는 수질검사 장비의 최적 운영을 위하여 유지보수 업체의 방문점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 1. 12.

보고자  환경8급  성 명 : 고 민 지

중부수도사업소장 귀하

□ 점검사항 : 아리수 품질확인제 수질검사장비 4종 72대 기기점검

□ 점 검 일 : 2018. 1. 11(목) 13:00 ~ 17:00

□ 점검장소 : 1층 수질실험실

□ 점 검 자 : 수질팀 고민지, 이태기, *****

□ 점검내용

- 아리수 품질확인제 기간제근로자 및 직원 사용 수질검사장비로 기기이상으로 점검이

필요한 측정기기 4종 72대의 기기내부 청소 및 기기이상 점검

□ 점검결과

- 탁도계(2대) : 탁도계(11번, 임시) 측정기기

⇒ 탁도계 광원커버 불량 및 교정 불가 증상

- 잔류염소계(1대) : 잔류염소계(15번) 측정기기

⇒ 전원부 터치 불가 증상

□ 조사자 의견

- 기기점검 후 수리가 필요한 기기 2종 3대는 업체에 의뢰하여 즉시 수리예정.

□ 기기점검 모습사진

기기이상으로 업체수리 의뢰한 측정기기(2종 3대)

유지보수업체 방문점검 모습

끝.