문서번호	물환경연구부-384
결재일자	2018.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
윤호균	길혜경	이목영		01/15 정권
협 조
	총무팀장		최동철
	주무관		박완숙
	주무관		김진아

2018년

수질 자동측정망  정도검사 계획

2018. 1.

물환경연구부

(물환경생태팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년

수질 자동측정망 정도검사 계획

환경정책기본법 제22조(환경상태의 조사‧평가 등)에 의거하여 물환경연구부에서 관리ㆍ운영 중인 수질자동측정망 5개소(노량진, 선유, 탄천, 중랑천, 안양천)의 정도검사 대상 측정기기 6개 항목 22대에 대하여 정도검사를 실시하고자 함.

Ⅰ		법적 근거

❍ 환경분야 시험‧검사 등에 관한 법률 시행규칙 11조(측정기기 정도검사)

❍ 동법 시행규칙 제 7조(정도검사의 주기)에 의거 검사

Ⅱ		정도검사 대상

❑ 정도검사 대상기기 : 22대

❍ 용존산소(DO)     연속자동측정기 : 5대

❍ 부유물질(SS)     연속자동측정기 : 5대

❍ 수소이온(pH)     연속자동측정기 : 3대

❍ 총 질 소(T-N)    연속자동측정기 : 3대

❍ 총    인(T-P)    연속자동측정기 : 2대

❍ 총유기탄소(TOC)  연속자동측정기 : 4대

❑ 정도검사기관 : 한국환경공단

Ⅲ		소요예산 및 검사기간

❑ 소요 예산

❍ 예산과목 : 보건환경연구원효율적운영, 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 사무관리비, 정도검사 수수료(수질측정장비 정도검사)

❍ 지급방법 : 정도검사 전 차수별 금액 계좌이체

❍ 입금계좌 농협 : 317-1168-1168-11(한국환경공단 이사장)

❍ 소요예산 : 금13,003,100원(부가세포함)

❍ 정도검사기간 : 2018년 3월 26일 ~9월 20일

❑ 항목별 정도검사 수수료 및 금액

항 목	수수료	검사댓수	금 액	정도검사 측정소
용존산소 측정기기	322,000	5대	1,610,000	노량진,선유,탄천,중랑천,안양천
부유물질 측정기기	549,000	5대	2,745,000	노량진,선유,탄천,중랑천,안양천
수소이온 측정기기	517,000	3대	1,551,000	노량진,탄천,중랑천
총 인 측정기기	755,000	2대	1,510,000	선유,탄천
총 질 소 측정기기	755,000	3대	2,265,000	선유,탄천,중랑천
총유기탄소측정기기	535,000	4대	2,140,000	선유,탄천,중랑천,안양천
금 액			11,821,000
부가세			1,182,100
총 계			13,003,100

❑ 차수별 검사기간 및 검사항목

❍ 1차 정도검사

- 검사기간 : 2018년 3월 26일 ~ 3월 28일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총유기탄소 (안양천측정소)

❍ 2차 정도검사

- 검사기간 : 2018년 4월 2일 ~ 4월 5일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 수소이온농도, 총질소,

총유기탄소(중랑천측정소)

❍ 3차 정도검사

- 검사기간 : 2018년 5월 2일 ~ 5월 4일

- 검사항목 : 총유기탄소 2대(탄천 및 선유측정소)

❍ 4차 정도검사

- 검사기간 : 2018년 7월 23일 ~ 7월 26일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총인, 총질소(선유)

❍ 5차 정도검사

- 검사기간 : 2018년 9월 17일 ~ 9월 20일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총질소, 총인, 수소이온농도(탄천)

용존산소, 부유물질, 수소이온농도(노량진)

❑ 차수별 검사금액

정도검사차수	정도검사금액	정도검사 항목
1차	1,546,600원	- 용존산소, 부유물질, 총유기탄소 (안양천측정소)
2차	2,945,800원	- 용존산소, 부유물질, 수소이온농도, 총질소, 총인, 총유기탄소(중랑천측정소)
3차	1,177,000원	- 총유기탄소 2대(탄천 및 선유측정소)
4차	2,619,100원	- 용존산소, 부유물질, 총인, 총질소(선유)
5차	4,714,600원	- 용존산소, 부유물질, 총질소, 총인, 수소이온농도(탄천) - 용존산소, 부유물질, 수소이온농도(노량진)

붙임: 1. 년도별 정도검사 예정표 1부.

2. 2018년도 정도검사일정표 및 수수료 내역 1부.

3. 환경측정기기 정도검사 주기 및 대상 1부.  끝.