문서번호	청소년정책과-1136
결재일자	2018.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수	최희곤	01/17 이창석

청소년시설 정기 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
시설물의 안전관리에 관한 특별법 등				20,000천원

2018. 1. 17

청소년시설 정기 안전점검 계획

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」및「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 청소년수련시설의 정기안전점검을 실시하고자 함

추진근거

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2장 제6조(안전점검의 실시)

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2장 제6조(안전점검의 실시)

❍ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설등의 지정 및 관리 등)

❍ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제34조의2(특정관리대상시설의 안전점검 등)

2종시설물 점검계획

❍ 점검대상 : 청소년시설 19개소 중 16개 시설(수련관 14 유스호스텔 2)

- 자치구통합청사(마포, 창동), 폐쇄예정(근로청소년복지관)

연번	시 설 명	시설종류	준 공 일	연 면 적	비 고
1	서울청소년수련관	수련관	1970-11-11	6,911㎡
2	보라매청소년수련관	수련관	1986-12-09	5,260㎡
3	목동청소년수련관	수련관	1988-10-26	6,203㎡
4	문래청소년수련관	수련관	1987-04-14	5,611㎡
5	수서청소년수련관	수련관	1994-07-21	6,381㎡
6	노원청소년수련관	수련관	1998-01-22	8,246㎡
7	성북청소년수련관	수련관	2002-09-01	5,726㎡
8	성동청소년수련관	수련관	2004-05-03	6,855㎡
9	금천청소년수련관	수련관	2004-09-01	5,055㎡
10	서대문청소년수련관	수련관	2005-06-01	5,805㎡
11	망우청소년수련관	수련관	2006-04-04	5,475㎡
12	광진청소년수련관	수련관	2006-09-01	5,548㎡
13	강동청소년수련관	수련관	2012-10-19	5,126㎡
14	강북청소년수련관	수련관	2001-03-10	5,543㎡
15	서울유스호스텔	유스호스텔	1995-12-27	6,483㎡
16	창동청소년수련관	수련관	2005-11-01	14,247㎡	창동문화체육센터로 관리중
17	마포청소년수련관	수련관	2008-11-01	48,455㎡	마포구종합청사로 관리중
18	근로청소년복지관	특화시설	1982-12-17	5,565㎡	폐관예정으로 미실시
19	하이서울유스호스텔	유스호스텔	2011-03-28	9,807㎡

※ 연면적 5,000㎡이상의 수련시설을 2종시설물로 지정

❍ 점검기간 : 2018.3.1. ~ 3.31.(1개월)

❍ 점 검 자 : ***************************************

❍ 점검내용

- 콘크리트의 구조상태(균열·누수·박리·층분리·백태·철근노출 등) 및 구조물의 전반적인 상태조사 실시

- 건축물의 중대 결함(주요구조부재의 과다한 변형 및 균열 심화, 지반침하 및 이로 인한 균열 등) 발생여부 확인

- 현장 외관조사에 의한 종합평가 실시 후 종합보고서 작성(FMS등록)

※ 세부 점검사항·조사요령 붙임1 참고(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침)

특정관리대상시설 점검계획

❍ 점검대상 : 청소년시설 6개소 중 6개 시설(수련관 4, 특화시설 2)

연번	시 설 명	시설종류	준 공 일	연 면 적	비 고
1	중랑청소년수련관	수련관	1999-10-30	4,558㎡
2	청소년미디어센터	특화시설	2000-02-24	1,343㎡
3	청소년직업체험센터	특화시설	1999-12-18	5,316㎡	본관·신관 2개동으로 나누어져 있음
4	구로청소년수련관	수련관	2002-09-01	4,986㎡
5	동대문청소년수련관	수련관	2003-05-02	4,888㎡
6	은평청소년수련관	수련관	2003-11-01	4,963㎡

※ 준공 후 15년 이상 된 연면적 1,000㎡이상의 수련시설을 특정관리대상시설로 지정

❍ 점검기간 : 2018.3.2. ~ 3.31.

❍ 점 검 자 : 市 담당공무원

❍ 점검내용

- 전반적인 외관형태 관찰 등 안전상 문제가 있는 시설물의 기능적 위험요인 점검

- 기둥, 보 등 주요 구조부의 손상균열 및 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부

- 설계도면·외관조사망도 등과 비교하여 재난위험요인 점검

※ 세부 점검사항·조사요령 특정관리대상시설 지정·관리 지침 참고(국민안전처)

❍ 특정관리대상 안전점검 미 시행 수련관

연번	시 설 명	시설종류	준 공 일	연 면 적	비 고
1	화곡청소년수련관	수련관	2009-04-29	4,991㎡	24년부터 대상시설지정

소요예산

❍ 소요예산 : 20백만원

- 16개소(수련관 14 유스호스텔 2) 점검실시, 세부산출내역 붙임2 참고

※ 기술용역 타당성 심사 결과에 따라 발주금액 조정

❍ 예산과목 : 평생교육국 청소년정책과, 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진, 청소년시설 확충 및 운영개선 추진, 시립청소년시설 기능보강, 시설비

추진일정

❍ 청소년시설 정기점검 계획 통보	: ‘18.1.22.(월)

❍ 기술용역 타당성 심사 실시(기술심사담당관)	: ’18.1.23.(화)

❍ 청소년시설 정기점검 용역 업체 선정 수의계약 추진	: ’18.1.29.(월)

- 추진사유 : 市와 업무협약이 체결(안전총괄본부 상황대응과, ‘16.1.13.)되어 있는 ********에 의뢰하고자 함

- 근거규정

▶  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 5호 및 제30조(수의계약 대상자 선정절차 등) 2항

- 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 경우

❍ 특정관리대상시설 안점점검 실시 : ’18.3.5.(월) ~

붙    임 : 1. 현장조사 요령(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 일부) 1부.

2. 업체별 견적서 1부.  끝.