문서번호	계획설계과-521
결재일자	2018.1.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
이동석	송헌영	01/17 이규상

2017년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

2018. 1.

상수도사업본부

(급  수  부)

2017년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,353 개교                     (’17. 12월말 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,353	603	384	320	46

※ 휴교학교 포함(강덕초등학교, 개포중학교, 가락초등학교)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 884 개교 (65.3%)

※ ’17. 6월말 874개교,  ’17. 9월말 884개교

- 저수조급수 : 469 개교 (34.7%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,287 개교 (95.1%)

- 음수대미설치학교 : 66 개교 (4.9%)

․ 직결급수 학교 :  39 개교 (2.9%)

․ 저수조급수 학교 :  27 개교 (2.0%)

※ ’17. 6월말 83개교, ’17. 9월말 28개교

Ⅱ		’17년 하반기 위생관리 실태점검

❍ 점검개요

- 점검대상 : 28개교(음수대 미설치 저수조 급수학교, ’17. 9월말 기준)

※ 점검기간 중 음수대 설치 1개교

- 점 검 자 : 수도사업소 담당

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 상태점검 및 관리자교육 실시여부 등

- 점검기간 : ’17. 10. 1. ~ 12. 31.(3개월간)

❍ 점검결과

- 관리상태 양호 : 28개교(100%)

- 위생관리 지적 :  지적사항 없음

Ⅲ		행정사항

❍ 수도사업소장은 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대하여 음용환경이 개선될 수 있도록 지도·감독

- 아리수 음수대 우선설치

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간) 이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

붙임 : ’17년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.  끝.