	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	한파주의보 발효(1.22. 21:00)에 따른 건축공사장「안전관리 강화」철저 안내

1. 평소 화재예방에 관심을 기울여 주시고 안전한 공사를 진행해 주신 귀 사에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 기상청 날씨예보에 따르면 “2018. 1. 22. 21:00를 기준으로 서울지역 한파주의보 발효” 및 당분간 영하권 추위가 계속될 것으로 예고됨에 따라 건축공사장 내 화재취급 시 유의사항 및 화재예방을 위하여 다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 당부사항

❖ 협력업체 사무실, 물품창고 등은 지상에 설치하고 숙식 및 화기취급 금지

❖ 고드름·도로결빙 등 공사장 내 위험요소 사전제거 미치 순찰강화

❖ 작업장 내에서는 화기시설 사용 또는 흡연행위를 일체 금지

❖ 용접(단) 또는 우레탄 작업 시 안전감독자 지정

❖ 동일 작업장 내에서 용접(단) 작업과 도장․우레탄발포 동시작업 금지

❖ 용접(단), 우레탄 발포 작업 시 인화성․발화성․가연성물질을 제거, 격리,

차단하고 유증기 배출을 위해 충분한 환기시설 설치

❖ 용접(단)작업 시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

❖ 작업장 내에 소화기 비치 및 가연물 적치 금지

❖ 작업개시 전 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업시작

- 소화기 사용법, 유사시 대피방법 등을 숙지토록 수시교육

❖ 지하 공사장은 작업자의 대피를 위하여 유도등 상시 점등

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 작업 후 별도 안전장소 보관 조치.

붙임  1. 공사장 소방안전관리 안내문 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전 수칙 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	남가좌 제1주택 재건축정비사업(DMC2차 IPARK 신축공사) 공사장안전관리자 귀하,홍제2구역 주택재개발 정비사업(홍제 IPARK 신축공사) 공사장안전관리자 귀하,홍은지역 주택조합 공동주택 공사장안전관리자 귀하, 연세대학교 기초과학연구원 공사장안전관리자 귀하,서울외국인학교 공사장안전관리자 귀하, 연희제1주택 재건축정비사업 공사장안전관리자 귀하, 더효종합건설㈜ 건물 공사장안전관리자 귀하,박용번 외 3인 건물 공사장안전관리자 귀하, 김진갑 건물 공사장안전관리자 귀하, (주)무궁화신탁 업무시설 공사장안전관리자 귀하,김민욱 외 2인 건물 공사장안전관리자 귀하, 밸류므트인베스트먼트㈜ 건물 공사장안전관리자 귀하, ㈜가운 건물 공사장안전관리자 귀하, 가재울6구역 주택재개발정비사업(DMC에코자이) 공사장안전관리자 귀하, 연희동 218-11 건물 공사장안전관리자 귀하, 홍은동 275-59 건물 공사장안전관리자 귀하
담당자	윤지열		예방팀장	이문성		예방과장	01/23 김두일
협조자
시행	예방과-936	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 예방과	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/	jajacom@seoul.go.kr	/	부분공개(6)