아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-1684(2018.1.23.)호 『비상소화장치 유지·관리 철저 재강조』

가. 재난대응과-1645(2018.1.22.)호 『비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저』

2. 최근 비상소화장치에 대한 관리 소홀 및 주변 공간을 주차구역으로 지정한(거주자 우선 주차 등) 사례 등으로 인하여, 당초 설치 목적인 화재발생 초기 주민활용 가능 여부가 지속적으로 문제가 제기되고 있는 상황입니다.

3. 위와 관련하여 비상소화장치 점검 및 유지·관리와 관련 교육 철저를 지시하니, 각 부서에서는  시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 점검(월 3회) 철저

○ 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 안내문 표시상태 확인·관리

○ 언론보도와 관련하여 비상소화장치함 잠금장치 재확인(번호 자물쇠로 즉시 교체)

	점검사항(추가) ○ 비상소화장치 표시 퇴색·변색 여부 ○ 비상소화장치 열쇠 비밀번호 기재여부 ○ 비상소화장치 안내문, 사용법 부착여부 및 퇴색, 변색여부 ○ 비상소화장치 장애시 연락처 기재 ○ 비상소화장치 사용상 장애요인 확인 (주민포함) 및 제거

나. 지역 주민 비상소화장치 사용방법 교육·홍보 강화(연 2회)

○ 훈련실시 후 119행정정보시스템 비소장치 훈련결과 입력 철저

○ 2018년부터는 119행정정보시스템에 훈련 실적을 입력하지 않을 경우 훈련 미실시로 간주

다. 비상소화장치 주변 주·정차 금지구역 지정 예정에 따른 지도·안내 강화

○ 소방용수시설 및 비상소화장치 주변 주·정차 금지대상에 추가(도로교통법 8월 개정 시행 예정)

라. 향후 노상주차장 설치 시 소방차량의 활동 공간(최소 도로 폭 4m) 우선 반영 조치

○ 소방서장의 의견이 노상주차장 설치에 적극 반영되도록 관련 의견 적극 반영

○ 개정 주차장법(시행 ‘18.4.25.)에 따라 노상주차장 설치 시 소방서장 의견 청취 의무화

붙임  1. 비상소화장치 관련 언론보도 1부.

2. 비상소화장치 점검양식(변경) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	유경욱		대응총괄팀장	설춘일		재난관리과장	01/24 원병연
협조자
시행	재난관리과-500	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02)3141-2110	/전송	02)336-0119	/	dbruddnr2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)