문서번호	현장대응단-547
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
성봉수	남시재	01/24 代남시재

화재발생종합보고서(016)

화재번호	2018-016
일 시	2018. 1. 18.(목) 19:40 ~ 21:10(완진 19:48)
장 소	강동구 구천면로 40길 9(천호동 237-19) 근린생활시설 (점포 – 서울 천막)
발화지점	점포 내 세면장
발화원인	부주의(씨즈히터 – 가연물 방치)추정
개 요	거주자가 세면장 양동이에 씨즈히터를 켜 놓고 퇴근한 사이 물이 증발되고 씨즈히터가 과열되어 양동이에 착화 발화한 화재로 추정되며, 주변에 있던 부탄가스 등 가연물에 연소된 화재
피해현황	인명피해(명)			재산피해(천원)
	계	사망	부상	계	부동산	동산
	0	0	0	3,615	414	3,201

[4] 화재원인
	① 발화열원
		□	작동기기	□	담뱃불, 라이터불	▣	마찰, 전도, 복사	□	불꽃, 불티	□	폭발물, 폭죽
		□	화학적 발화열	□	자연적 발화열	□	기타	□	미상
	소분류 :	화염 전도,복사열
	② 발화요인	□	방화	□	방화의심
		□	전기적 요인	□	기계적 요인	□	가스누출(폭발)	□	화학적 요인	□	교통사고
		▣	부주의	□	자연적 요인	□	기타	□	미상
	소분류 :	불씨,불꽃,화원방치
	③ 최초착화물
		□	가 구	□	침구, 직물류	□	종이, 목재, 건초 등	▣	합성수지	□	간판, 차양막 등
		□	식 품	□	전기, 전자	□	위험물 등	□	가연성 가스
		□	자동차, 철도차량, 선박, 항공기	□	쓰레기류	□	기타	□	미상
	소분류 :	플라스틱, PVC, 비닐, 장판
	④ 발화개요
	거주자가 씨즈히터를 켜놓고 퇴근한 사이 물이 증발되면서 착화발화한 화재로 추정

[별지 3-2호 서식]
		년		월	연번
화재번호			2018 - 01 - 0016

[1] 소방관서
	강동소방서			천호119안전센터

[3] 화재발생장소 및 유형
	① 주소	서울특별시							강동구				***							****************
		시ㆍ도							시ㆍ군ㆍ구						읍ㆍ면ㆍ동					기타주소
	② 대상			점포													4 / 1						지상 1					세면장
				대상(도로)명													건물층수						발화층					발화지점
	③ 유형				▣	건축ㆍ구조물										□		자동차ㆍ철도차량							□	위험물ㆍ제조소등
					□	선박ㆍ항공기										□		임 야							□	기 타
	④ 거리		소방서				2.50				Km, 119안전센터										1.00			Km, 119지역대					0.00	Km

[2] 화재발생 및 출동
				년 월 일 시 분			요일
			발생일시	2018-01-18 19:40			목요일
		년 월 일 시 분					년 월 일 시 분
	① 접수	2018-01-18 19:40:08			② 출동		2018-01-18 19:41:08
	③ 도착	2018-01-18 19:44:27			④ 초진		2018-01-18 19:48:39
	⑤ 완진	2018-01-18 19:48:39			⑥ 귀소		2018-01-18 21:10:39

화재현황 조사서

[5] 발화관련기기	▣	해당없음
	① 발화열원
		□	계절용기기	□	생활기기	□	주방기기	□	영상ㆍ음향기기	□	사무기기	□	조명,간판	□	배선/배선기구
		□	전기설비	□	산업장비	□	농업용 장비	□	의료장비	□	상업장비	□	차량ㆍ선박부품	□	기타	□	미상
	소분류 :
	② 제품 및 동력원
		ㆍ제품 회사명		제품명		제품번호			제조일
			▣	확인불가능
		ㆍ동력원	□	전기	□	가스	□	유류	□	고체	□	기타 소분류 :

[6] 연소확대
	① 연소확대물				▣		해당없음
		□	가 구			□		침구,직물류		□		종이, 목재, 건초 등				□	합성수지						□	간판,차양막
		□	식 품			□		전기, 전자		□		위험물 등				□	가연성 가스
		□	자동차, 철도차량, 선박, 항공기							□		쓰레기류				□	기타						□	미상
	소분류 :
	② 연소확대 사유
		□		화재인지ㆍ신고 지연					□		가연성물질의 급격한 연소							□	현장진입 지연(불법주차)
		□		현장도착 지연(교통혼잡)					□		원거리 소방서							□	방화구획 기능 불충분
		□		덕트ㆍ샤프트의 연통 역활					□		인접건물과의 이격거리 협소							□	목조건물의 밀집등
		□		기상(건조, 강풍 등)					□		기타							□	미상

[7] 피해 및 인명구조
	(인명피해)	총계		명
	① 인명피해	사망	0	명, 부상	0	명 ② 이 재 민		세대,		명
	(재산피해)	총계		3,615	천원
	① 부 동 산		414	천원 ② 동 산		3,201	천원
	③ 소실면적		0 (15)	㎡
	④ 소실동(대)수	ㆍ건축ㆍ구조물	0	동	ㆍ차량등	0	대
	⑤ 소실정도	ㆍ건축물	0	동,	0	동,	0	동	ㆍ차량등	0	대,	0	대,	0	대
		전소		반소		부분소		전소		반소		부분소
	(인명구조)	① 구 조		명 ② 유도대피		명

[8] 관 계 자
①	소 유 자	성명	***	**			**	**	*	*	*	*	**	*************
②	점유(운전)자	성명	***	**			**	**	*	*	*	*	**	*************
③	소방안전관리자	성명		연령				세,	□	남	□	여	전화
(위험물 안전관리자)

[10] 보험가입
			▣	해당없음
①	가입회사
②	보험금액						천원
	●부동산						천원		●동 산					천원
	●대 인						천원		●기 타					천원
③	계약기간				~					④	□	화재보험의무가입대상(특수건물)
		년 월				년 월

[11] 기상상황
①	날 씨	맑음			②	온 도	2.10		℃
③	습 도	46	%		④	풍 향	북
⑤	풍 속	0~4 m/s			⑥	기상특보

[12] 첨부서류
①	화재 유형별 조사서
	▣	1.1 건축ㆍ구조물 화재			□	1.2 자동차ㆍ철도차량 화재			□		1.3 위험물ㆍ가스제조소등
	□	1.4 선박ㆍ항공기 화재			□	1.5 임야화재			□		1.6 기타화재(첨부없음)
②	화재피해 조사서
	□	2.1 인명피해			▣	2.2 재산피해
③	방화ㆍ방화의심 조사서		□	④			소방방화시설 활용 조사서	□				⑤	화재현장 조사서	▣

[9] 동원인력
①	인 원	65	명			56				0					6			0							0					3								0
		총계				소방				의소대					경찰			일반직							군인					한전,가스등 유관기관								기타
②	장 비	17		대				8						2					0					4					2				0		0				1
		총계						펌프,물탱크						고가(굴절)					화학					구조					구급				헬기		선박				기타
③	사용 소방용수				소화전																	급수탑
					저수조																	기 타

[13] 작 성 자
소 속	계 급	성 명	비 고
강동소방서	지방소방위	성봉수