	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 배전선로 근접 가로수 가지치기 추진계획 알림

1. 조경과-1151(2018.01.25.)호와 관련입니다.

2. 한국전력공사 서울지역본부(남서울지역본부)와 업무협약으로 추진하는 「2018년 배전선로 근접가로수 가지치기사업 추진계획」을 붙임문서와 같이 송부하오니, 각 자치구에서는 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 사 업 명 : 2017년 배전선로근접 가로수 가지치기사업

- 사업대상 : 배전선로 근접 가로수 622개노선

- 사업내용 : 배전선로 근접 가로수 46,477주 가지치기

- 사업금액 : 약4,762백만원(전액 한국전력공사 부담)

나. 행정사항

-  공사발주 시 ‘입찰안내서 및 공사시방서’에 아래사항을 기재

< 예시>

○ 계약상대자는 공사현장대리인 및 공사현장 근로자가 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 가로수 가지치기 교육을 이수토록 조치하여야 하며, 교육비는 계약상대자가 납부하여야 한다

○ 가로수 전정은 약전정을 원칙으로 한다. 계약상대자가 사전에 교육 받은대로 약전정을 하지 않고 임의로 강전정을 하거나 가로수 원수형을 훼손하였을 경우, 발주기관은 「서울시 가로수 조성 및 관리조례」 제20조 제4항에 의한 원인자 부담금을 부과·징수하여야 한다.

- 원인자부담금 산정기준 : 수목비의 20% + 보호시설 재료비 및 작업비

○ 가로수를 강전정 하였을 경우 공사감독관은 공사를 일시정지하여야 하며, 공사의 정지사유가 해소되었을 경우에 한해 이를 해제할 수 있다.

○ 특고압선과 근접하였거나 전력선에 접촉된 수목가지를 가지치기 할 경우에는 활선바켓 트럭을 이용하여야 하며, 안전모, 활선접근경보기 등 개인 안전장구를 착용하고 작업에 임하여야 한다  - 충전부 안전거리 30㎝, 활선작업거리 75㎝ 유지

○ 가로수 가지치기 공사 중 전력선 접촉 등 안전거리유지 소홀로 인한 선로고장 유발시에는 사고배상금을 납부하여야 한다

-  산업안전보건법 등 관련 안전규정 준수(불법 탑승장치 부착 크레인 사용금지)

-  현장관계자 자체 안전교육 실시 및 이행여부 확인 철저

-  특고압선 및 충전부에 근접된 가로수 가지치기를 할 경우 한전직원 입회하에 시행

-  가지치기로 인한 민원 발생시 응대 철저

-  공사착공(준공) 보고 철저

붙임문서 1. 2018년 배전선로 근접가로수 시행계획 1부

2. 자치구별 사업물량 및 소요예산 1부

3. 배전선로 근접 가로수 업무 흐름도 1부

4. 착(준)공 보고 양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(공원녹지과,푸른도시과)
주무관	이진범		조경관리팀장	송동명		조경과장	01/25 문길동
협조자
시행	조경과-1161	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 9층 조경과(무교동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2124	/전송	02-2133-1082	/	polaris472@seoul.go.kr	/	대시민공개