문서번호	대기환경연구부-906
결재일자	2018.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
노승근	유승성	01/26 어수미
협 조
	전문관		김흥주
	주무관		안미진

2018년 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영계획

2018. 1

보건환경연구원

(대기환경연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영계획

도로재비산먼지 이동측정시스템의 세부운영계획을 세워 도로발생 재비산먼지의 효율적 제거, 효율적인 도로분진청소 체계 구축 및 시민 건강과 대기질 개선에 기여하고자 함

추진근거

□ 민선 6기 시장공약사항

○ 도로먼지관리시스템 구축 및 찾아가는 도로청소 확대

□ 시민 건강지키는 초미세먼지 20%줄이기 (시장방침 제266호)

○ 도로먼지 관리시스템 도입 (기후대기과 –17687.‘14.10.8.)

□ 2015년도 대기측정망 운영․관리계획 (기후대기과–2535. ‘14.2.9)

○ 도로먼지 측정차량 구매

□ 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영 계획(생활환경과–7907. ‘16.6.1)

추진경위

□ 도로재비산먼지 이동측정 관련 예산편성(대기관리과) ⇨ 보건환경연구원에 재배정

○ ’15년 250백만원(시스템구축), ’16년 14백만원(운영비)

□ 도로재비산먼지 이동측정시스템 제작계획수립(대기환경연구부–5399.‘15.4.29)

□ 도로재비산먼지 이동측정차량 운영계획(대기환경연구부–1292.‘16.2.1)

○ 대형공사장 주변도로 측정 (‘2016.2월 ~3월)

□ 도로재비산먼지 이동측정 관련 업무이관 (대기관리과⇨생활환경과.‘16.4.1)

□ 도로재비산먼지 이동측정 : 대형공사장 주변도로 측정

○ ‘2016.7월 ~12월 : 271회 측정 34회 기준초과

○ ‘2017.1월 ~12월 : 680회 측정 113회 기준초과

현 황

□ 측정장비

○ 인력 : 2명(운전 및 측정관리)

○ 장비현황 : 도로 재비산먼지 이동측정차량 1대 및 운영시스템 1식

- 시스템 구축 : Web서버, 측정시스템(먼지분석기 3, 자료수집기1, GPS)

- 측정방법 및 항목 : 광란산법에 의한 PM10, 온도, 습도

□ 측정 및 처리절차

측정도로선정	➡	일정 및 주기 등 세부 측정일정 계획	➡	측정계획 통보	➡	측정 대상 도로 사전 통보
시,보건환경연구원		보건환경연구원		연구원→시·자치구		연구원→대상 자치구

➡	현장측정 및 실시간 업로드	➡	기준(200㎍/㎥)초과 시 청소요청 SMS 통보	➡	웹서버 확인	➡	해당 도로 분진청소 실시
	보건환경연구원		연구원→시·자치구		시․자치구		자치구

➡	분진청소실시 확인 (청소차량정보관리시스템)	➡	측정자료 등 데이터 분석 및 사후관리
	시		보건환경연구원

세부 운영 계획

□ 대상 도로 선정

○ 선정기준 : 도로비산먼지 발생 우려가 높은 도로를 선정

- 대형공사장(10만㎡) 주변 2차선 이상 도로 약 1km

- 자치구 민원 등 측정을 요청하는 도로 또는 측정이 필요한 도로

○ 대형공사장(10만㎡) 주변도로 선정 결과

- 37개 대형공사장 주변도로 측정대상 선정

(붙임문서 1. 도로재비산먼지 측정대상 지점 및 지도)

□ 세부 측정 계획

○ 측정 기간 : 2월 ~ 12월

○ 측정 횟수

- 주 2~3일 (월 7~10일) : 우천시 일정 변경

- 7~10개 지점/주

○ 측정 시간 : 오전

○ 사후 관리

- 측정 및 먼지 지도 작성 후 실시간 자료 전송(웹서버)

- 기준(200 ㎍/㎥) 초과 시 담당자(본청 생활환경과,구청 청소담당자)문자 통보

- 월별 측정결과 보고

□ 정도관리

○ 측정기 정도관리

- 제조사 정도검사(기기점검 및 교정 1회/년)

- 자체 정도관리(유량점검 1회/월 및 필터관리 수시)

○ Sample 유입부 정도관리

- 관내 유속 및 유량측정(1회/월)

- 유량제어장치 가동상태 확인 (측정시 매회)

행정사항

□ 소요예산 : 금10,000천원 (생활환경과에서 재배정 받아 집행)

클린도시조성, 도로물청소강화, 청소차량정보시스템 운영관리, 공공운영비, 도로먼지 측정차량 유지비

□ 도로 재비산먼지 측정자료 분석 결과 보고 : 월말

□ 자치구 물청소 담당자 현황 현행화

□ 자세한 측정지점 및 지도 구청담당자 e-mail 전송

붙임  1. 도로재비산먼지 측정대상 지점 및 지도 1부.

2. 2018년 2월 세부 측정 계획 1부.

3. 도로재비산먼지 측정일지 양식 1부.  끝.